입찰물건의 위치 및 구조

○ 위 치 도

○ 내  용

구 분			내 용	비 고
주 용 도			관람집회시설
소극장 규모(층수), 구조			지하 1층/지상 2층, 철근콘크리트조
건축면적(연면적)			14,929.08㎡
주요 마감	내부	천장	경량철골천정틀, 석고보드, 도장
		벽체	석고보드, 도장
		바닥	데코타일
	외부		화강석, 알루미늄창호, 강화유리문

※ 시민회관 2층 평면도

- 평면도 상 붉은색 박스 공간 임대

※ 시설물 사진

외부 1	외부 2
내부 1	내부 2