* ION Xe - 2K

1. 일반사양

조명을 통합으로 콘트롤하는 콘솔로 일반 무대조명뿐만 아니라 무빙라이트, LED, 미디어 서버를

콘트롤 할 수 있는 콘솔이다. 많은 채널을 가지며 DMX 신호 뿐만 아니라 각종 신호를 받아

사용 할 수 있고 또한 동시에 여러대의 콘솔로 조작 또는 백업을 할 수 있어야 한다.

2. 제작사양

1) 신호출력 : 2,048 OUTPUT

2) 콘트롤채널 : 32,768 콘트롤 채널

3) 페이더 수 : 100mm STANDARD FADER 2개

4) 페이더동작 : MANUAL 움직임

5) 엔코터 휠 : 4개 (ENCODER)

6) 외부연결 모니터 : 2대 연결 가능

7) 큐(CUE)	: 100,000 CUE

8) 큐 리스트	: 999 CUE LISTS

9) SUBMASTER	: 999 SUBMASTER

10) 페이더페이지       : 100 FADER PAGE

11) 파레트(PALETTE)	: 4 x 10,000 (강도, 포커스, 칼라, 빔)

12) 프리셋(PRESETS)	: 10,000

13) 그룹(GROUP)	: 10,000

14) 이펙트(EFFECT)	: 10,000

15) 매크로(MACRO)	: 99,999

16) SNAPSHOTS	: 10,000

17) CURVES	: 10,000

18) COLOR PATHS	: 10,000

19) DISCRETE USERS : 99

20) 기타기능 : 핸드폰, 태블릿에서 앱으로 증강현실 기능인 AUGMENT 3D 이용 가능,

MAGIC SHEETS, VIRTUAL MEDIA SEVER 기능,

21) 저장방식 : Solid state 하드디스크

22) 외부장치 연결단자 : USB-A 5ports, USB-C 2ports

23) 언어지원 : 영어,독일어,스페인어,프랑스어,이탈리아어,일본어,중국어,러시아어,한국어 지원

24) ASCII 데이터 호환 :  Obsession, Express, Expression, Emphasis, Congo, Cobalt,

Grand MA1, Grand MA2, Safari and Strand 500/300 Series

25) 연결장치 : Ethernet 2Port, RDM/DMX 4Port, 802.11ac WiFi ETHERNET 어댑터,

모니터 2Port, USB-A 5ports, USB-C 2ports, MIDI IN/OUT, SMPTE Timecode,

아나로그 입력단자

26) 구성품 : Dust cover, IEC power cord, Alpha-numeric keyboard, DVI adapters,

Augment3D AR target kit

27) 크기 :  (본체) : W497 x H104 x D362mm

(WING) : W566 x H100 x D362mm

28) 무게 : (본체) : 5.76KG

(WING) : 6.13KG

CONTROL CONSOLE

1. 개 요

조명을 통합으로 콘트롤하는 콘솔로 일반 무대조명뿐만 아니라 무빙 라이트, LED 및

미디어서버를 동시에 콘트롤 할 수 있는 콘솔이다. 많은 수의 채널을 가지며 DMX

신호 뿐만 아니라 다양한 신호를 보낼 수 있는 제품이다.

2. 제작사양

(1) 신호출력 : 2,048 OUTPUT

(2) 콘트롤채널 : 32,786 콘트롤 채널

(3) 사용자 : 최대 99명의 사용자 분류

(4) 페이더 : MAIN PLAYBACK WITH TWO 100mm STANDARD FADERS

(5) 엔코더 휠 : 엔코더 4개 + 휠 2개

(6) 외부 모니터 : 터치 모니터 2대

(7) 큐 : 10000개

(8) 큐리스트 : 999개

(9) 플레이백 : 200 Active Playback

(10) 파레트 : 4 x 1000 (강도, 포커스, 칼라, 빔)

(11) 프리셋 : 1000

(12) 그룹 : 1000

(13) 이펙트 : 1000

(14) 매크로 : 99999

(15) 저장방식 : SSD 하드디스크, USB

(16) 외부장치 연결단자 : 5 USB Port, 2 DP Ports

(17) 신호단자 : 4 x DMX/RDM Ports, 2 x Ethernet Ports

(18) ASCII 데이터 호환 : Obsession, Express, Expression, Emphasis, Strand 300/500,

Safari, Grand MA1&2

(19) 컴퓨터연결 : NOMAD CLIENT SOFTWARE 연결가능

(20) 사용자 구성 상호 매직시트 : 사용자 대화형 디스플레이 레이아웃

(21) 언어지원 : 한국어, 영어, 독일어, 스페인어, 불어, 이태리어, 일본어, 러시아어,

중국어 지원

(22) 가상미디어 서버기능

(23) 무선 리모트 지원

(24) MAGIC SHEET 지원

(25) 사용전원 : AC 100-240V 50/60Hz

(26) 인증 : ETL, cETL, CE

(27) 크기 : I497 x 104 x 362 mm

(28) 무게 : 5.76KG

FADER WINGS

1. 개 요

작은 크기의 Universal Fader Wing은 더욱 활동적인 playback을 제공하기 위해 Eos, Ion, Gio

와 Element 콘솔과 함께 사용될 수 있고, 콘솔에 40개의 Master playback을 연결시키기 위해

사용할 수 있다.

2. 제작사양

(1) 구    성 : 2줄 x 20FADER

(2) 화    면 : LCD DISPLAY

(3) 연결방식 : USB를 콘솔, RPU, RVI, PC 와 연결할 수 있음.

(4) 페 이 더 : 40 45mm FADERS

(5) 인터페이스 : 다목적 전송 USB 2 PORT

(6) 크    기  : W566mm x H100mm x D362mm

(7) 무    게  : 3.9KG

GATEWAY

1. 개 요

조명에서 사용하는 신호변환장치로서 양방향 통신과 다른 네트워크 장치에서 시그널

신호를 보내고 받기 위해 사용하는 장치이다.

2. 장비사양

(1) DMX CONNECTOR : XLR 4-PORT

(2) ETHERNET CONNECTOR : RJ 45 1 PORT

(3) BUTTON : 4 EA

(4) 입력전원 : 12~24V

(5) GATEWAY의 CONTROL SIGNAL은 DMX512 / NET3 / ACN/ sACN / RDM을 포함

하여야 한다.

(6) LED 표시등 : 전원, 네트워크, 데이터 상태 LED

(7) DISPLAY : 상태 표시를 위한 ONBOARD DISPLAY

(8) 강제 부팅 및 하드 리셋을 위한 리셋 버튼

(9) 사용온도 : 0 ~ 40℃

(10) 사용습도 : 5 ~ 95%

(11) 크기 : 216 x 42 x 191 mm

(12) 무게 : 0.79 kg

(13) 인증 : CE, cETL, EAC