(붙임3)

입찰물건의 위치 및 구조

○ 위 치 도

○ 내  용

구 분			내 용	비 고
주 용 도			관람집회시설
규모(층수), 구조			지하 1층/지상 3층, 철근콘크리트조
최고높이			16.97m(지하 1층 6.48m)
건축면적(바닥 및 연면적)			지하1층 : 총 2,028.53㎡ (컨퍼런스홀 제외 시 : 1,812㎡-임대면적)	컨퍼런스홀(216㎡)
주요 마감	내부	천장	경량철골천정틀, 석고보드, 도장
		벽체	석고보드, 도장, 치장벽돌
		바닥	타일
	외부		화강석, 알루미늄창호, 강화유리문

※ 소극장 지하 1층 평면도

- 평면도 상 ‘소연회장’은 현재 컨퍼런스 홀(216㎡)로 사용 중. 컨퍼런스 홀을 제외한 지하 1층 전체를 임대

※ 시설물 사진

외부
내부