부산문화회관 챔버홀

LED DIMMING SYSTEM 구매,설치

『시  방  서』

2024년  3월

■  목       차  ■

1장  일     반     사     항

2장  무대조명장치 제원 및 특징

3장  무대조명장치 특기시방서

1장 일 반 사 항

1.1 건  명

G2B 세부품명번호	ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	Q'TY
3911150402	1	무대조명장치	SYSTEM	1

1.2 적용범위

본 시방서는 부산문화회관 챔버홀 LED DIMMING SYSTEM 구매, 설치와 관련된 각종 기자재의 제작, 납품 및 설치에 관한 일반적인 공통사항과 제작 특기사항 등 기술적인 사항에 적용한다.

1.3 적용기준

1.3.1 모든 공사는 관계법규 (조례 및 규칙 포함)를 준수하여 시공되어야 하며, 공사에 수반하여 발생되는 모든 인허가 업무는 시공자가 이행하여야 하며, 소요되는 비용은 시공자가 부담되어야 한다.

1.3.2 본 공사는 다음에 열거한 법령에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

(1) 전기설비 기술 기준령     (2) 내선 규정         (3) 전기 사업법

(4) 전기 공사업법            (5) 전기 통신법       (6) 정보 통신 공사업법

(7) 통신설비 기술 기준령     (8) 한국 공업 규격     (9) 공업 표준화법

(10) 전기용품 안전 관리법    (11) 건축법           (12) 환경 보전법

(13) 기타 관계법령 및 규격

1.4 설치범위

1.4.1 조명기기 및 기타설비를 위한 ACCESSORIES 납품설치

1.4.2 물품의 각종 기술도서, a/s보증서, 품질보증서, 공급자증명원 등의 제출

1.4.3 감독관 지정 장소까지의 운반 및 하차

1.4.4 조명장치의 제어반 및 조작반, 제작, 납품, 설치

1.4.5 조명장치의 전기배관배선 제작, 납품, 설치

1.4.6 납품기기의 성능, 하자 보장책임 및 보전에 필요한 제반 행위

1.4.7 시운전 및 교육

1.5 자격기준

무대조명장치 설비의 완벽한 시설과 하자 보수, 시스템 점검 및 교육 등을 고려하며 본 설비의 설계, 외자재수입, 국산자재 제작, 납품 및 설치 업체는 아래와 같은 자격요건을 갖추고 있는 업체이어야 한다.

1.5.1 G2B 물품분류번호 10자리(3911150402) 입찰참가 등록한 업체이어야 한다.

1.5.2 전기공사업법 제4조에 따른 전기공사업(코드번호 0037)으로 입찰 참가 등록한 업체이어야 한다.

1.6 입찰방법

무대조명장치 설비의 완벽한 시설을 위해 물품의 규격이상의 성능과 규격 등을 갖춘 제품에 한해 가격경쟁 시킴으로서 적합한 제품의 품질향상과 우수규격품을 확보하기 위해 규격. 가격동시입찰에 의해 낙찰자를 결정한다.

1.7 착수시 제출자료

선정된 시공업체는 다음의 서류를 제출하고 공사 시방서에 따라 계약 기간 내에 납품을 완료하여야 한다.

1.7.1 착수 전 제출서류

- 계약 후 15일 이후

(1) 착 수 계  (2) 공 정 표  (3) 현장대리인계

- 착수 하기전

(4) 시공계획 도면 1부.

(5) 사용자재 승인원 1부.(수입품은 카다로그 포함)

(6) SYSTEM 구성도

1.7.2 납품 후 제출서류

납품서류의 제출은 아래 내용과 같이 한다.

(1) 납품계 1부.

(2) 납품도면 (A3) 3부.

(3) 납품도면 CD 또는 USB 1식.

(4) 시스템 사용 설명서 3부

(5) 납품 사진첩 2부.(공사 전.중.후)

1.7.3 제출 서류는 수량 및 서류의 관한 사항은 감독관과 협의하여 조정 할 수 있다.

1.8 공사적용 및 계획서

1.8.1 모든 공사는 설계도면, 본 시방서 및 특기 시방서를 준하여 시공한다.

1.8.2 시방서 및 설계도면의 표기방법이 불명확하거나 이의가 생겼을 때에는 전기 내선규정 혹은 건축설비공사 표준시방서를 준용한다.

1.8.3 본 공사는 설치 및 시운전 등을 포함한다.

1.8.4 본 공사에 대한 설계도서가 관계법령과 상이한 부분이 있을 경우에, 관계법령에 따라 시공해야 하며, 공사 기간 중 관계법령이 개정된 경우에는 개정되는 법령에 따라 설계 변경하여, 시공해야 한다.

1.8.5 설계도서의 적용은 시스템 특기 시방서, 일반 시방서, 설계도면, 내역서, 계약도서 순으로 한다.

1.9 공사 현장 관리

1.9.1 공사 현장이 서로 인접하였거나 동일 장소에서 시공하는 별도 공사가 있을 경우는 상호 협조하여 분쟁을 일으키지 않도록 해야 한다.

1.9.2 공사 현장에 일반인 및 노무자의 출입을 감시, 풍기 위생관리 상의 단속 화재 도난 및 기타 사고 방지에 특히 유의해야 한다.

1.9.3 공사 시행 중 감독원 및 발주처의 허가 없이 교통에 방해가 되는 공사 시행 또는 공중에 해를 끼칠만 한 시공 방법을 택해서는 안 된다.

1.9.4 공급자는 공사시공에 있어 현장 대리인을 두어야 하며, 현장 대리인은 감독원(감리자) 통보 하에 경험이 풍부한 자를 두며 현장대리인의 임의 변경은 불가하다.

1.9.5 현장대리인은 공사의 시공 및 자재보관 등에 대하여 감독원과 협의해야 한다.

1.10 책임시공

1.10.1 무대조명 시방서, 사양서에 명기된 바와 같이 납품 완료 후에도 기능을  완전히 만족시킬 수 있도록 납품하며, 감독관의 승인을 득하여 수행한다.

1.10.2 시공사는 시공 설비의 화재 시 입증 책임이 있으며, 화재원인조사, 대책수립에 협조하여야 하며, 시공 설비의 화재로 판명 시 관련 책임을 감수한다.

1.10.3 그러므로 화재원인조사, 대책 수립 등에 협조하여야 하며 공급물품(등기구, 딤머 등)에 의한 화재로 판명 될 시에는 이에 대한 관련법규에 따라 이행할 의무가 있다.

1.10.4 공급자는 등기구, 딤머 등의 무대조명설비의 화재발생 사고 책임 이행은 제조사가 공급한 물품이 제조 불량으로 인한 것만 한정되며, 사용자의 취급 불량 및 부주의에 의한 화재 발생사고는 책임을 지지 않는다.

또한 제조사의 제조불량으로 인한 책임은 계약서에 명시된 하자 보증기간에 한정 한다.

1.11 설치완료공사

각 기기의 설치 및 시공이 완료되면 필요한 자료를 제출하여, 준공검사원 및 감독관의 입회하 시운전 및 종합검사를 승인 후 공사 완료로 간주한다.

1.12 포 장

모든 제품의 포장은 기름종이, 비닐, 철대, 각재를 사용하여 수송, 납품에 운전까지의 기간 동안 기기를 충격 및 외부 습도로부터 보호한다.

1.13 운반 및 납품

1.13.1 계약자는 제작 공정에서 운반하여 납품하다.

1.13.2 모든 제작품은 완전 조립된 상태로 납품함을 원칙으로 한다.

(단, 완전 조립된 상태로 운반 및 납품이 불가능한 경우에는 분해하여 운반하며, 조립 시 계약자 책임 하에 조립을 한다.)

1.13.3 납품 장소는 차량 진입이 가능한 장소까지 하차하도록 감독관이 지정한다.

1.13. 4 수입품은 현장 개봉을 원칙으로 하여 검수 후 먼지 등이 침입하지 않도록 재포장하고 수입 원산지는 설계 카탈로그 의거 납품되어야 하며(원본의 원산지와 다른 부분은 불합격 처리함), 납품 검사 후  시건 장치를 하여 보관할 책임을 가지고, 인수인계 시까지 도난, 훼손, 분실 등 관리책임은 공급자에 있다. 단, 수입품 보관 책임을 지기위해서는 계약자는 감독관에게 보관 장소의 크기, 위치 등을 사전에 요청하여 확보해야 한다.

1.14 기기 및 재료

1.14.1 기기 및 재료(기자재)는 모든 신품이어야 한다.

1.14.2 기자재에 사용되는 부품은 한국공업규격품(K.S표시품)을 사용하고, K.S품이 없는 기자재는 형식승인품 또는 공산품 품질관리법에 의하여 품질검사에 합격한 것을 사용한다. 단, 수입되는 기기 및 재료는 UL, cUL, CE, JIS, PSE  등의 이와 동등한 해외 인증품

1.14.3 K,S규정이나 시방서에 명기되지 아니한 사항은 감독관의 지시에 따르며, K.S표시품은 감독관의 승인을 받아 검사를 생략할 수 있다.

1.14.4 검사 및 시험 후 합격된 기자재는 지정장소에 보관하고 불합격된 기자재는 반출하여 합격품으로 보충 한다.

또한, 자재 중 변질, 손상된 것이 발견될 경우에는 불합격품으로 처리한다.

1.15 재해방지 및 피해 대책

1.15.1 설치 중에 발생되는 모든 사고는 계약자가 책임을 져야 하며, 이를 방지하기 위하여 계약자는 고용인에게 필요한 모든 교육 및 지시를 작업 전에 시달한다.

1.15.2 설치 중에 기기가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여 사고 및 재해방지에 만전을 기한다.

1.15.3 작업 중에 사고가 발생하였을 시에는 응급조치를 취함과 동시에 계약자 책임 하에 최단 시일 내에 복구 및 조치를 취한다.

1.16 안전관리

안전관리는 관계법규에 따라 하고 특히 다음 사항을 유의한다.

1.16.1 화재, 도난 및 위험물 취급주의

1.16.2 자재관리 및 정리철거

1.16.3 안전모 착용, 불안전한 요인의 사전제거 및 방지

1.16.4 공급자는 현장의 안전관리지침을 이행할 의무를 가진다.

1.17 하자보증

1.17.1 하자보증기간은 납품(준공)검사 후 2년으로 하여야 한다.(단, 소모품은 제외한다.) 단 외국에서 수입되는 하자보증기간은 준공검사 후 2년으로 하여야 한다.

1.17.2 공급자는 하자보증기간동안 천재지변, 불가항력, 기타 고의에 의한 원인을 제외하고는 무상 하자보증의 책임을 진다.

1.17.3 만일 하자 보증기간 중 발생한 하자에 대해서 계약자는 신속하게 수리 또는 교체하여 운영의 중단을 초래하지 않도록 하여야 한다.

1.17.4 공급자는 하자보증 이후에라도 발생되는 시스템의 결함 및 고장 등에 대하여 지속적으로 소요 장비 및 부품 교체가 가능할 수 있도록 준비를 하여야 한다. 단, 외국제조사의 제조(생산) 사정상 기종이 단종(생산중단) 되는 것은 제외한다.

2장 무대조명장치 제원 및 특징

2.1 무대조명장치 조명설비 개요

본 무대조명장치는 부산문화회관 챔버홀 LED DIMMING SYSTEM 구매, 설치로 제작, 설치하는 계약목적물로 원활한 공연, 행사 진행 및 보다 폭넓은 연출효과를 내기 위함이며, 사용자의 편리성이 강화된 최신의 조명설비로 안정적인 기능, 품위, 품질로 제작, 설치되도록 하여 최상의 공연 연출효과를 얻고자 함에 있다.

2.2 무대조명장치 조명설비 특징

2.2.1 공 사 명 : 부산문화회관 챔버홀 LED DIMMING SYSTEM 구매, 설치

2.2.2 공사범위, 내용

1) 챔버홀 조명장비 리스트

번호	품 명	규 격	수량	단위	비 고
1	LED DIMMING LIGHT	LED 20W, 2000lm	12	EA
2	LED DIMMING LIGHT	LED 50W, 5000lm	48	EA
3	HOUSE LIGHT CONSOLE	1M 6FADER	1	SET
4	HOUSE LIGHT BOARD	1M 6FADER	1	SET
5	HOUSE LIGHT DRIVER PANEL		3	SET
6	MAIN & DIRECT PANEL	MAIN 20A, DIRECT(3), OP(2) DMX SPLITTER(1)	1	SET
7	PIPING & WIRING		1	L/S

3장 무대조명장치 특기시방서

3.1 챔버홀

3.1.1 LED DIMMING LIGHT (LED 20W, 2000lm)

(1) 일반사양

객석 조명용 LED DIMMING LIGHT로 기존 텅스텐 조명과 같은 색온도의 LED LAMP (COB type)를 사용하여 완벽한 암전까지 끊어짐 없이 부드러운 Dimming 효과를 주어 무대 조명과 연속성을 가지도록 무대 객석 상부에 설치하여 사용한다.

(2) 기술사양

- Output : 2000lm

- 소비전력 : 20W

- 색온도 : 2700K, 3000K, 5000K

- Dimming : 0~100%

- 빔각도 : 30° / 40° / 60°

- TILT : 0°~±27° TILT 가능

- 연색성(CRI) : 97~99 (98 Nominal)

- 드라이브(안정기) : SMPS & DMX Driver

- 드라이버(개당)에 4개의 2K LED 다운라이트를 수용할 수 있어야 한다.

- LED조명기는 4채널의 DMX를 통하여 개별적으로 제어 가능하여야 한다.

- 드라이버는 RDM 프로그래머를 사용하여, 원격으로 주소를 지정할 수 있어야 한다.

- 드라이버 디밍 컨트롤 : 유선 DMX 512

* 상기 사양 및 규격은 일반규격으로 제품은 동등 이상.

3.1.2 LED DIMMING LIGHT (LED 50W, 5000lm)

(1) 일반사양

객석 조명용 LED DIMMING LIGHT로 기존 텅스텐 조명과 같은 색온도의 LED LAMP (COB type)를 사용하여 완벽한 암전까지 끊어짐 없이 부드러운 Dimming 효과를 주어 무대 조명과 연속성을 가지도록 무대 객석 상부에 설치하여 사용한다.

(2) 기술사양

- Output : 5000lm

- 소비전력 : 50W

- 색온도 : 2700K, 3000K, 5000K

- Dimming : 0~100%

- 빔각도 : 30° / 40° / 65°

- TILT : 0°~±27° TILT 가능

- 연색성(CRI) : 97~99 (98 Nominal)

- 드라이브(안정기) : SMPS & DMX Driver

- 드라이버(개당)에 2개의 4K LED 다운라이트를 수용할 수 있어야 한다.

- LED조명기는 2채널의 DMX를 통하여 개별적으로 제어 가능하여야 한다.

- 드라이버는 RDM 프로그래머를 사용하여, 원격으로 주소를 지정할 수 있어야 한다.

- 드라이버 디밍 컨트롤 : 유선 DMX 512

* 상기 사양 및 규격은 일반규격으로 제품은 동등 이상.

3.1.3 HOUSE LIGHT CONSOLE (1M 6FADER)

(1) 일반사양

조정실에서 객석조명을 제어하는 콘솔로써 컨트롤 드라이브와 연결되어 저장된 객석조명 Scene을 조정하여 불 밝기를 컨트롤하는 객석 Fader 컨트롤 보드 장치이다. 데스크 타입으로 설치한다.

(2) 제작사양

- 마스터 페이더 기능, 장면 캡쳐를 사용하여 장면 기록 및 재생을 위해 DMX 컨트롤러

- 간편하고 강력한 장면 저장과 불러오기 기능 (Scene Record & Recall)

- 장면 할당 해제 (Scene Delete)

- 페이더로 조명 장면을 손쉽게 재생

- 조명 시스템 내의 다른 콘트롤 보드를 비활성화 시키는 'Take Control' 기능 구현

- 단독 또는 다중 연결을 통하여 멀티 컨트롤

- 외부 콘솔 없이 단독으로 DMX 콘솔로도 사용

- Signal IN & OUT Connector 구성

- RDM Bypass 기능

- 외부 DMX 콘솔을 연결하여 사용

- 1 MASTER 6 FADER

- 콘트롤 제어 : DMX , RDM

- DMX Input x 1, DMX Output x 1

* 상기 사양 및 규격은 일반규격으로 제품은 동등 이상.

3.1.4 HOUSE LIGHT BOARD (1M 6FADER)

(1) 일반사양

무대에서 객석조명을 제어하는 보드로써 컨트롤 드라이브와 연결되어 저장된 객석조명 Scene을 조정하여 불 밝기를 컨트롤하는 객석 Fader 컨트롤보드 장치이다. 무대에 벽부형으로 설치한다.

(2) 제작사양

- 마스터 페이더 기능, 장면 캡쳐를 사용하여 장면 기록 및 재생을 위해 DMX 컨트롤러

- 간편하고 강력한 장면 저장과 불러오기 기능 (Scene Record & Recall)

- 장면 할당 해제 (Scene Delete)

- 페이더로 조명 장면을 손쉽게 재생

- 조명 시스템 내의 다른 콘트롤 보드를 비활성화 시키는 'Take Control' 기능 구현

- 단독 또는 다중 연결을 통하여 멀티 컨트롤

- 외부 콘솔 없이 단독으로 DMX 콘솔로도 사용

- Signal IN & OUT Connector 구성

- RDM Bypass 기능

- 외부 DMX 콘솔을 연결하여 사용

- 1 MASTER 6 FADER

- 콘트롤 제어 : DMX , RDM

- DMX Input x 1, DMX Output x 1

* 상기 사양 및 규격은 일반규격으로 제품은 동등 이상.

3.1.5 HOUSE LIGHT DRIVER PANEL

(1) 일반사양

필요한 장소의 벽면에 설치하여 사용되며, LED 객석조명 DRIVER 및 ELB를 내장하여 LED 객석조명의 전원공급 및 컨트롤이 원활하게 되도록 제작하여야 한다.

(2) 제작사양

- BODY : STEEL PLATE 1.6T

- 도 장 : 흑색 분체 도장

- MCCB : 2P 30AF / 20AT x 1EA

- DRIVER : SMPS & DMX 일체형 DRIVER

* 상기 사양 및 규격은 일반규격으로 제품은 동등 이상.

3.1.6 MAIN & DIRECT PANEL

(1) 일반사양

영사실 벽면에 설치하여 사용되며, 객석 등 전원공급이 원활하게 하도록 제작되어야 한다.

(2) 제작사양

- MAIN MCCB : 4P 50AF/20AT x 1EA

- DIRECT : 2P ELB 20A x 6EA

- BUSBAR BOX x 1EA

- DMX SPLITTER (1IN 5OUT) : 1 SET

CONTROLLER에서 출력되는 DMX 신호를 여러개의 기기에 전달하기 위하여 증폭 및 분기를 시키는

기구로써 DMX 1 INPUT 5 OUTPUT이다. 특히 여러 장소의 많은 수량의 DMX 콘트롤 장비를 사용할 때 안정적인 신호전달을 위해 사용한다. 전면에서 조작할 수 있어야 하며 상태를 확인할 수 있는

LED가 부착되어야 한다.

- Protocol : DMX 512-A, RDM

- Data input: 1 x 5-pin XLR male

- Data throughput : 1 x 5-pin XLR female

- Data outputs : 5 x 5-pin XLR female

- DMX Termination : Manual termination on/off

- RDM Signal Filtering : Support

- Power : 5W

* 상기 사양 및 규격은 일반규격으로 제품은 동등 이상.

3.1.7 PIPING & WIRING

- 전기설비 기술 기준령 및 관계 법규를 준수하여 시설할 것.

- 설계도면 및 특기시방서에 준하여 시설하며 감독관의 지시에 의하여 시설되어야 한다.

- 시설 전에 건축구조 및 설비 도면과 비교 검토하여 공정상 차질이 없도록 하여야 한다.

- 일반 전기용품은 K.S 제품 사용을 원칙으로 하고 K.S 제품이 없는 것은 정부 기타 공인된 기관의 형식 승인 제품을 사용하고 기타 사항은 감독관의 승인을 받아야 한다.

- 사용하는 모든 전기 재료 중 규격화된 제품이라도 감독관의 사전 승인을 받아야 한다.

- 현장에 반입된 모든 기자재중 파손 또는 감독관의 지적이 있을 시는 즉시 신품으로 교체하여 시공할 것.

- 전기설비에 공사 변경이 필요할 때는 감독관의 지시에 따라 시설한다.

- 전선 접속은 슬리브 및 CONNECTOR를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

- 배관 내의 접속점은 없어야 하며 부득이한 경우에는 외관상 매듭이 생기지 않도록 하여 납땜 후 수축 TUBE를 사용하여 절연에 완벽을 기한다.

- 선의 굴곡점은 될 수 있는 한 피하며 단말 처리 등은 전용 제품을 사용하여 매끈하게 처리한다.

- FLEXIBLE - 고장력 방수를 사용하며 CLAMP, CONNECTOR, LOCK & NUT등 부자재 사용을 반드시 행한다.

- 모든 전선은 전선의 선,종단에 NUMBERING, CABLE TAG NUMBER, 등을 반드시 취부하여 구별, 수리에 용이하여야 한다.

- TB-BOX (DISTRIBUTION BOX) - 주문 제작품을 사용하며 설치 후 내부 SPACE 가 충분하도록 주문 제작하여야 한다.

- 각종 CABLE은 반드시 K.S 품을 사용하여야 하며 사용 전선은 도면에 표기된 제품의 전선을 사용 한다.

- 기기의 작동시에 작동과 함께 CABLE이 같이 이동하는 전선은 반드시 PNCT-F CABLE을 사용하여야 한다.

- 단자대에는 반드시 기기명판 또는 이에 상응하는 제품을 사용하여 NUMBER-RING 기호를 표기하여 견고히 부착해야 하고 NUMBER RING 표기는 도면과 일치되어야 하며 기명판이 빠지지 않도록 하여야 한다.

- MCCB 및 MAGNET S/W에 반드시 기기 명칭을 표기한 명판을 붙여야 한다.

- 압착단자는 RING TYPE을 사용하여야 한다.

- 그 외의 사항은 일반 전기 일반사항에 준한다.