부산시민회관 대, 소극장 영상 고도화 작업 구매 설치 제안요청서

2024. 02. 23.

-  -

*  목   차  *

구매 설명서

제안서 제출 및 작성 안내

일반 시방서

특기 시방서

장비 내역서

장비 사양서

구매 설명서

1.1 건 명

부산시민회관 대, 소극장 영상 고도화 작업 구매 설치

1.2 목 적

전문공연장에 맞는 품질과 안정성을 갖춘 영상 시스템 구축을 통한 공연 서비스 품질 향상        및 공공 공연장으로서의 신뢰성 도모

1.3 구매 내역

3칩 레이저 프로젝터 시스템 외

1.4 구매 범위

레이저 프로젝터 시스템 구매에 따른 현장조립, 설치, 조정, 시운전, 운용관련 등 기기 구성 및 운용상 필요로 하는 일체를 포함한다.

1.5 구매 내용

1.5.1 부산시민회관 대극장 빔프로젝터

1.5.2 부산시민회관 소극장 빔프로젝터

1.5.3 빔프로젝터의 설치 (고정형 선반) 및 4K 전송 인프라 (전기, 영상소스, 컨트롤)를 추가하여

현장에 맞는 최적의 영상시스템 구축

1.5.4 네트워크 장비 및 광 장비

1.5.5 LED사이니지 구축

1.5.6 기술인력 지원 및 담당직원에게 기술이전

1.5.7 기타 계약상의 시방 준수

1.6 납품기한 : 계약 후 60일 이내

(세부 납품 설치 일정은 공연장 일정에 맞춰 감독관과 협의하여 결정한다.)

1.7 납품장소

부산시민회관 내 지정 장소

1.8 입찰 및 계약관련 사항

1.8.1 입찰 참가자격

1) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제 13조에 의한 요건을 갖추

고 입찰참가 등록을 필한 자

2) 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 반드시 나라장터(G2B)에 입찰 마감일 전일까지 물품분류번호(10자리 4511161601 : 비디오프로젝터)로 입찰참가 자격을 등록한 업체

3) 정보통신공사업법 제14조에 의한 정보통신공사업을 등록한 자

1.8.2 사업자 선정방법

1) 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용, 공개경쟁에 의해 많은 사업자에게 참여기회를   부여하여 우수한 기술을 보유한 사업자를 선정한다.

1.8.3 제안서 평가방법

1) 접수된 제안서의 규격(기술)평가는 「제품평가표(붙임 1)」에 의거 85점 이상을 획득한 업체를 적격업체로 선정한다.

2) 제안내용을 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 불분명한 사항에 대해서는 부적합한 것으로 평가한다.

3) 제안서 평가는 수요처의 평가기준에 의하여 평가하며, 제안업체는 평가방식에 대해 일체의 이의를 제기하지 않을 것을 「서약서(붙임 3)」에 의해 동의해야 한다.

1.8.4 계약 조건

1) 모든 품목은 기재된 사양의 동등 이상 제품으로 납품한다.

2) 모든 품목은 각 품목별로 포장해서 개봉되지 않은 상태로 운반하여 납품하는 것을 원칙으로 하며, 현장 감독관의 요구에 따라 검사를 받은 후 합격한 물품에 대하여 반입하고, 불합격된 물품은 즉시 반출 시켜야한다.

3) 계약자는 납품 완료 후 납품 확인서 3부를 제출하여야 한다.

4) 검수 완료 이후에 공급업체의 책임으로 발생하는 모든 사고와 그로 인한 손해에 대해서는 공급업체에서 변상 조치하여야 한다.

1.9 계약 관련

1) 입찰 방법 : 제한경쟁입찰

2) 계약체결 형태 : 총액계약

3) 낙찰자 결정방법 : 규격 가격 동시입찰

1.10 제출서류

1.10.1 입찰시 제출서류 ：입찰공고에 따름

1) 나라장터에서 출력한 조달청 경쟁 입찰 참가 자격등록증 1부.

2) 입찰 참가 자격등록증에 입찰 참가 대리인으로 등록되지 않은 대리인 참석 시에는 아래

서류를 모두 지참

가) 위임장, 재직증명서, 「4대 보험 중 어느 하나 가입증명자료(최근 3개월 이내)」각 3부

나) 신분증 지참

(단, 입찰 참가 자격등록증에 입찰 참가 대리인으로 등록된 경우에는 신분증만 지참)

3) 제안서 3부

4) 제안서 및 증빙 내용이 모두 수록된 USB 2매(조달청 보관용 포함)

5) 법인등기부 등본 1부 : 국가계약법 시행규칙 제44조 6의3 입찰 무효 사항인 ‘상호 또는

법인의 명칭’ 및 '대표자 (수인의 대표자가 있는 경우에는 대표자 전원)의 성명' 확인용

6) 상기 제출서류 외 상세 목록 및 제출 방법은 조달청 '입찰 공고'란 참조

※ 모든 참여 업체를 대상으로 위 서류를 정해진 기간에 일괄 접수하오니 시간 엄수  바라며, 제안서 미제출시 입찰 무효처리 됩니다. (정해진 기간 이전이나 이후에는  접수하지 않습니다)

1.10.2 수요기관 제출 서류

1) 공급계약 체결 계약상대자는 물품공급의 원활한 지원을 위하여 계약 후 10일 이내에  다음의 서류를 제출하고 감독관의 승인을 받아야 한다.

2) 계약 후 제출서류

가) 물품 상세 명세서 및 사양승인서 1부

나) 물품 사용설명서(물품 내 포함된 설명서)

다) 제조사 또는 국내 공식 수입원의 공급자 증명원 및 기술 지원(A/S) 확약서 (각 1부)

라) 계약부서 요구 시 위 내용 이외의 별도 서류 제출

1.11 하자보증기간

무상 하자보증기간은 검수완료일로부터 2년으로 하고 이 기간 중 기기의 불량 또는 설치의 부실로 인한 고장, 파손이 발생할 경우 책임을 지고 신속하게 무상으로 수리하거나 동일제품으로 무상 교환하여야 하며 기타 소요되는 일체의 제반경비는 계약자가 부담한다. 단, 사용자의 과실로 발생한 사고는 실비로 정산한다.

제안서 제출 및 작성 안내

2.1 제안서 제출 안내

2.1.1 공문과 함께 대표자 인감을 날인하여 제출한다.

2.1.2 제출 기한 내에 미제출 시에는 제안 의사가 없는 것으로 간주하고, 제안서류 및 관련 자료는 반환하지 않는다.

2.1.3 제안서는 제안서 검토를 위해 수요처의 추가적인 자료 제출 요구가 있는 경우 이에 응해야 한다.

2.1.4 제안서는 계약서에 명시되지 않은 내용이라도 계약서와 동일한 효력을 가진다. 단, 계약서에 명시된 경우는 계약서가 우선한다.

2.1.5 제안서에 대한 해석상 문제가 발생 시 (재)부산문화회관 내부 기준에 따른다.

2.2 제안서 제출 방법

2.2.1 제출처 : 조달청 나라장터 ‘입찰공고’ 참조

2.2.2 제출 부수 : 제안서 원본 3부, 제안서 내용이 모두 수록 된 USB 2매

2.2.3 기타 제출 방법 : ‘입찰 공고’ 참조

2.3 제안서 작성 시 유의 사항

2.3.1 제안서와 기타 구비서류를 검토하여, 제출 서류가 미비한 업체는 상황에 따라 보완지시

실격처리 ․ 감점처리 등의 조치를 취하여 그 결과를 기술평가 점수에 반영한다.

2.3.2 제안 내용에 대한 확인 ․ 검증이 필요한 경우 제안업체에 입증 자료를 요구할 수 있으

며, 입증 자료를 제출하지 못 할 경우 불가능한 것으로  판단한다.

2.3.3 추가자료 요청 시 제안 업체는 이에 성실히 임하여야 하며, 미제출 시 불이익은 제안

업체가 책임을 진다. (제안서 검토 후 추후 통보)

2.3.4 제안 내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 담합하였다고 판단되

는 경우에는 제안을 무효로 한다.

2.3.5 제안서 평가는 수요처의 평가기준에 의하여 평가하며, 제안업체는 기술 평가 결과에 대

해 일체의 이의를 제기할 수 없으며 세부적인 평가항목 및 결과는 공개하지 않는다.

2.3.6 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 입찰 참

가자가 부담한다.

2.3.7 계약이 완료된 이후라도 제안서의 내용이 허위로 작성한 사실이 발견 되거나 제안된

내용을 충족시키지 못할 경우 제안업체는 일체 손해 배상 책임진다.

2.3.8 모든 산출물은 지적재산권과 관련된 사항을 주의해서 작성하여야 하며 지적재산권 관

련된 문제 발생 시 계약자가 모든 책임진다.

2.3.9 사업 특성상, 본 제안요청서는 사업의 범위, 내용 등을 상세하고 명확하게 정의 되지

못한 한계를 가지고 있으므로 제안요청서에 기술되지 않은 사항이라도 꼭 사업에 필요

하다고 판단되는 사항은 상호간 협의 하에 사업범위에 포함시킬 수 있다.

2.3.10 계약자는 계약업무 수행과 관련해 습득한 사실에 대하여 보안을 준수 하여야 한다.

2.3.11 제안서는 본 사업과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 누설하여서는 안

되며, 수요처가 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 한다.

2.3.12 제안 요청서 및 관련 자료는 제안서 작성 이외의 목적으로 사용 할 수 없다.

2.3.13 제안업체가 제출한 모든 자료 및 문서는 제안업체의 권익보호를 위하여 외부에 공개

하지 않음을 원칙으로 한다.

2.4 제안서 작성 요령

2.4.1 제안서는 목차에 따라 간결하고 명확하게 작성하고 아래 내용을 준수한다.

2.4.2 제안서는 A4용지에 종 방향으로 작성하며, 단면 인쇄를 한다.(권고)

2.4.3 제안서에서 기술한 내용에 대한 증빙서류는 첨부한다.

2.4.4 제안은 제안요구사항 및 제안서 작성요령을 최대한 충족하도록 작성한다.

2.4.5 제안내용은 꼭 필요한 사항 위주로 명료하게 작성하여야 하며 불확실한 용어의 사용 및 추상적인 표현은 하지 말아야 한다.

2.4.6 「～할 수 있다」, 「～할 예정이다」, 「~을 고려하고 있다」등 모호한 표현은 불가능한    것으로 해석한다.

2.4.7 목차의 항목 중 해당내용이 없는 경우에는 '해당사항 없음'으로 기술한다.

2.4.8 제안서는 허위 또는 예상으로 작성하지 않아야 하며 허위로 작성한 사실이 발견될 시에는 평가대상에서 제외한다.

2.4.9 사업 추진에 있어 계약서와 제안서, 제안요청서에 포함되지 않은 일반적 사항은 수요처 요구사항을 따른다.

2.4.10 제안업체는 사업목적을 효과적으로 달성하기 위하여 필요하다고 판단되는 사항에 대해 추가로 제안할 수 있다

2.5 제안서 평가 방법

2.5.1 제품사양서와 평가표(붙임 1)에 의거하여 시준 사양의 적합성을 평가하고 주어진 배점       에 의해 평가

2.5.2 제안내용을 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 불분명한 사항에 대해서는 제출하지 않

은 것으로 한다.

2.6 제안서 작성 지침 (목차 및 내용)

목 차	작성 내용
1. 규격서	- 해당제품의 특징 및 장점을 요약하여 기술 (제안 제품의 규격서로 반드시 제출할 것)
2. 비교 규격서	- 제안제품을 공고 규격서에 맞추어 각 항목별로 비교하여 기술할 것. (평가표에 관련 된 사항은 굵은 색으로 표시)
3. 규격 확인 자료	- 제안제품의 카탈로그 등 규격 확인이 가능한 자료
4. 기타	- 위의 제안 내용에 포함되지 않은 추가 제안 사항에 대해 제시

일반 시방

3.1 개 요

본 시방서는 『부산시민회관 대, 소극장 영상 고도화 작업 구매 설치』 에 관한 사항을 규정한 것으로서 가장 합리적이고 효율적인 구매 및 설치가 되도록 하는데 있다.

3.2 적용 범위

『부산시민회관 대, 소극장 영상 고도화 작업 구매 설치』 와 관련된 각종 기자재의 납품 및 설치에 관한 일반적인 공통사항과 특기사항 등 기술적인 사항에 적용한다.

3.3 설비 범위

3.3.1 기기(고안시 레이저 프로젝터)와 기타 설비를 위한 ACCESSORIES 납품 및 설치

3.3.2 물품의 각종 기술도서, 하자보증서, 품질보증서, 공급자증명원 등의 자료 제출

3.3.3 담당자 지정 장소까지의 납품 및 설치

3.3.4 납품기기의 성능, 하자 보장책임 및 보전에 필요한 제반 행위

3.3.5 시운전 및 교육

3.4 납 품

계약자는 계약 체결 후 지정된 일자에 납품, 설치 시운전을 완료하고 완료서를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

3.5 계약 변경

본 사양은 구매 및 설치 기준을 정하기 위한 사양으로서, 사용 목적 및 현장 여건에 따라 본 사양의 동등 또는 동등 이상의 기능을 발휘 할 수 있는 제품으로 사양 변경이 필요시, 감독관의 승인 후 사양을 변경 할 수 있다.

3.6 물품 반입 및 검사

현장에 반입된 모든 물품은 감독관 검사를 받아야 하며 합격된 물품에 한하여 반입 되며, 불합격품은 즉시 장외로 반출 시켜야 한다. 또한, 반입된 물품은 감독관의 승인 없이 장외로 반출 시킬 수 없다.

3.7 현장 시험 및 검수

3.7.1 계약자는 감독원이 요구하는 기간 동안 검사 및 시험을 수용하여 감독관이나 관련업무

담당자의 입회하에 시스템에 대한 시험운영을 실시하여야 한다.

3.7.2 현장시험에서 발견되는 오류나 불합리한 점에 대하여 계약자는 시스템이 정상적으로

가동될 수 있도록 조치하여야 한다.

3.7.3 현장시험 운영 동안에 담당직원으로부터 보완 요구사항이 제시되면 계약자는 이를 전면

수용하여 시스템을 보완하여야 한다.

3.7.4 물품 규격 확인은 “ 장비 규격서” 에 따르며, 제품별 규격 및 사양에 대하여 각 제품별

로 증명할 수 있는 자료를 제출해야 하며, 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우에는 관련

증빙서류를 제출 또는 기타 확인 과정을 통하여 이를 입증하여야 한다.

3.8 완료 서류

계약자는 납품 완료 후 다음과 같은 서류를 제출하여야 한다.

3.8.1 납품 완료계

3.8.2 A/S 확약서 1부

3.8.3 정품인증서  1부

3.8.4 기타 관련 서류 1부

3.9 안전관리 및 재해방지

3.9.1 설치자는 설치 전 안전관리 책임자를 선임하고 그 명단을 제출하여야하며 안전 및 재해 방지에 만전을 기하여야 한다.

3.9.2 설치자는 제반 안전규정 및 법규를 준수하여 안전사고가 발생하지 않도록 하여야 하며,

설치 중 발생된 안전 및 재해 사고에 대하여 모든 책임을 지며, 발주처에 손해를 입혔

을 경우에는 즉시 변상하여야 한다.

3.10 기타

3.10.1 본 시방서에 명시된 사항은 최소한의 사양만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여는 부산시민회관의 목적 달성에 지장이 없도록 사전에 충분히 검토하여 설치한다.

3.10.2 제품규격과 상이한 규격의 제품을 납품하거나 납품기한 내에 사업이행을 하지 않았을 경우와 요구서류 미제출시 그 책임은 계약자에게 있다.

3.10.3 (재)부산문화회관와 계약자간 해석에 차이가 있을 때에는 상호 협의 하에 진행한다.

특기 시방

4.1 일반사항

『부산시민회관 대, 소극장 영상 고도화 작업 구매 설치』 에 대한 납품 설치에 대하여 정한 것이다.

4.2 특기사항

4.2.1 본 장비는 공연 및 행사 등의 사용 목적에 따라 장비의 기능이 최대의 효과를 얻을 수

있도록 기술적인 사항을 충분히 검토하여야 하며, 설치 및 운영 계획, 제작사양(판넬

외) 도면, 케이블 및 각종 컨버터 장비 등 시스템 구축의 모든 사항을 감독관의 승인을

받아 실행하여야 한다.

4.2.2 대극장 프로젝터는 DLP, WQUXGA 4K 해상도의 제품 이어야 한다.

4.2.3 소극장 프로젝터는 LCD, WUXGA 해상도의 제품 이어야 한다.

4.2.4 옵션 렌즈는 빔프로젝터와 동일 제조사의 렌즈를 사용한다.

4.2.5 대극장 DLP 프로젝터의 경우 소음에 노출될 우려가 있어 일반모드시 49dB, 저소음모드

시 46dB 이하의 제품을 제안한다.

4.2.6 소극장 프로젝터의 경우 소음에 노출 될 우려가 있어 일반모드시 38dB, 저소음모드시

32dB 이하의 제품을 제안한다.

4.2.7 빔프로젝터는 원격으로 제어가 가능 하여야 하며 실시간 장비 상태를 모니터링 할 수

있는 시스템을 구축하여야 한다.

4.2.8 대극장과 소극장의 빔프로젝터는 월활한 유지관리를 위해 동일 제조사의 제품으로

하여야 한다.

4.2.9 빔프로젝터는 사용 환경에 따라 365일 24시간 작동해도 문제가 없는 제품으로 선정하

여야 한다.

4.2.10 프로젝터의 안정적인 전원공급을 위해 전원 케이블은 감독이 지정한 분전함에서 별도 회로를 구성 하여야 한다.

4.2.11 프로젝터는 감독관이 요청하는 지정 장소에 하중을 고려하여 거치대를 제작하여 안전

하게 설치 하여야 한다.

4.2.12 프로젝터의 경우 장기간 월할한 유지보수 관리를 위해 해당 지역에 2개 이상의 정식

AS 센터를 보유한 제조사의 제품 이어야 한다.

4.2.13 LED 사이니지의 경우 장기간 원활한 유지보수 관리를 위해 LG전자의 LED칩을 사용한        정형화 된 형태의 리모컨 사용이 가능한 LED 사이니지 이어야 하며 해당 지역에 5개        이상의 정식 AS 센터를 보유한 제조사의 제품 이어야 한다.

4.2.14 광 컨버터의 경우 최적의 화질과 명암비를 얻기 위해 4K 60p 이상의 Optima 라이선	스 기술이 적용된 장비를 사용 하여야 한다.

4.2.15 모든 시스템은 향후 확장을 고려하여 시스템을 설치하여야 한다.

4.2.16 시스템 설치하는데 필요한 자재는 과업수행자가 제공하여야 한다.

4.2.17 기타 명시하지 않은 시스템 구성 및 구축 부문은 장비설치 이전에 방안을 부산시민회        관에 제공하여야 하며 상호 협의에 의하여 설치하여야 한다.

장비 내역서

품명	규격	단위	수량	비고
대극장 DLP LASER PROJECTOR	3840 x 2400 pixel 16:10 WQUXGA, 4K, 30,000 ANSI lumens 명암비 : 20,000 : 1	EA	1
3-Chip DLP PROJECTOR Option Lens	4K+ ( 2.58 ~ 5.00:1)WUXGA,Full HD (2.40 ~ 4.66:1)	EA	1
PROJECTOR OPTION BOARD	SLOT NX 타입 BNC * 4 (SDI1 IN, SDI2 IN/SDI1 OUT, SDI3 IN, SDI4 IN/SDI3 OUT)	EA	1
빔프로젝터거치선반	제작사양 재질 : STEEL 색상 : Custom / 무광 분체도장	EA	1
소극장 LCD LASER PROJECTOR	1920 x 1200 pixel 16:10 WUXGA, 4K지원, 16,500 ANSI lumens 명암비 : 3,000,000 : 1	EA	1
LCD PROJECTOR Option Lens #1	46.0 ~ 90.5 mm 2.10 - 4.14:1 (16:10 aspect ratio)	EA	1
LCD PROJECTOR Option Lens #2	7.23~7.73 mm 0.330 - 0.353:1 (Aspect 16:10)	EA	1
빔프로젝터거치선반	제작사양 재질 : STEEL 색상 : Custom / 무광 분체도장	EA	1
정형화 LED 사이니지	단일 SMD, 정형화 TYPE, 1.88mm 1,920 x 1,080	EA	2
비디오 라우터	지원 해상도 : 2160 60p SDI 비디오 입력 : 20 SDI 비디오 출력 : 20	EA	1
비디오 스위쳐	지원 해상도 : 2160 60p SDI 비디오 입력 : 8 SDI 비디오 출력 : 12 SDI AUX 출력 : 10 SDI 멀티뷰 출력 : 1 SDI PGM 출력 : 1 **멀티뷰 모니터 포함**	EA	1
순차전원공급기	10PORT / 600V 60A 입력 / 출력당 2KW 가능	EA	1
각종판넬	FOH용 / 상/하수용 / 리어 / 영사실 / 소극장 외	식	1
각종케이블	광케이블, SDI, 12G SDI, 랜케이블, 전기케이블, 배관	식	1
HDMI to OPTICAL 컨버터	2160p 60Hz 4:2:2 / up to 18 Gbps	EA	2
OPTICAL to HDMI 컨버터	2160p 60Hz 4:2:2 / up to 18 Gbps	EA	2
OPTICAL to SDI 컨버터	2160p 60Hz / wPSU	EA	2
HDMI/SDI 컨버터	2160p 60Hz / 12G / wPSU	EA	7
SDI/HDMI 컨버터	2160p 60Hz / 12G / wPSU	EA	10
네트워크 허브	24PORT / 1000Mbps / 4SFP	EA	3
광모듈	SPF 기가비트 지원	EA	12

장비 사양서

6.1 대극장 DLP LASER PROJECTOR

6.1.1 기    능

본 기기는 대형스크린에 고해상도 3840 x 2400 pixel WQUXGA 4K영상을 투영할 수 있는 장비로, 다음과 같은 규격 이상의 장비로 한다.

6.1.2 기기사양

프로젝터 유형 :  DLP ™ 칩 x 3, DLP ™ 프로젝션 시스템

해상도 : 3,840 x 2,400 WQUXGA

밝기 : 30,000 루멘  (센터 : 32,000 루멘)

명암비 : 20,000 : 1

화면 비율 : 16:10

소음 : 49dB(일반) / 46dB(저소음)

스크린사이즈 : 1.78 ~ 25.4 m (70 ~ 1,000 인치)

광원 수명 : 20,000 시간

보증 : 2년

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

6.2 PROJECTOR OPTION LENS

6.2.1 기    능

본 장비는 프로젝터에 사용하는 옵션 렌즈로 하기사양 이상을 지원하여야 한다.

6.2.2 기기사양

F VALUE : 2.5

초점거리 : 50.5 ~ 97.9 mm

무 게 : 약 5.2Kg

투사율 :  4K+ (2.58 ~ 5.00:1), WUXGA,Full HD (2.40 ~ 4.66:1)

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

6.3 PROJECTOR OPTION BOARD

6.3.1 기    능

본 장비는 프로젝터의 12G SDI용 인터페이스 보드로서 다음의 기능을 고려하여 제작 되어야 한다

6.3.2 기기사양

호환슬롯 : SLOT NX 타입

단자 : BNC * 4 (SDI1 IN, SDI2 IN/SDI1 OUT, SDI3 IN, SDI4 IN/SDI3 OUT)

사이즈 : 151 * 38.5 * 142 mm

무게 : 약 400g

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

6.4 프로젝터 거치대

6.4.1 기    능

본 장비는 프로젝터를 거치 및 유지보수가 원활하게 하기 위한 이동이 용이한 거치대로써 다음의 기능을 고려하여 제작 되어야 한다

6.4.2 기기사양

제작사양 (감독관과 협의하여 대, 소극장 각각 제작)

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

6.5 소극장LCD LASER PROJECTOR

6.5.1 기    능

본 기기는 대형스크린에 고해상도 1920 x 1200 pixel WUXGA 영상을 투영할 수 있는 장비로, 다음과 같은 규격 이상의 장비로 한다.

6.5.2 기기사양

프로젝터 유형 : 패널25.4mm (1.0 인치) LCD x 3

해상도 : 1,920 x 1,200 WUXGA

밝기 : 16,500 루멘

명암비 : 3,000,000 : 1

화면 비율 : 16:10

소음 : 38dB(일반) / 32dB(저소음)

스크린사이즈 : 2.03 ~ 15.24 m (80 ~ 600 인치)

광원 수명 : 20,000 시간

보증 : 2년

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

6.6 PROJECTOR OPTION LENS #1

6.6.1 기    능

본 장비는 프로젝터에 사용하는 옵션 렌즈로 하기사양 이상을 지원하여야 한다.

6.6.2 기기사양

F VALUE : 1.82 - 2.53

초점거리 : 46.0 ~ 90.5 mm

무 게 : 약 4.59Kg

투사율 :  2.10 - 4.14:1 (16:10 aspect ratio)

2.50 - 4.97:1 (4:3 aspect ratio)

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

6.7 PROJECTOR OPTION LENS #2

6.7.1 기    능

본 장비는 프로젝터에 사용하는 옵션 렌즈로 하기사양 이상을 지원하여야 한다.

6.7.2 기기사양

F VALUE : 1.9

초점거리 : 7.23~7.73 mm

무 게 : 약 7.2Kg

투사율 :  0.330 - 0.353:1 (Aspect 16:10)

0.396 - 0.425:1 (4:3 aspect ratio)

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

6.8 정형화 LED 사이니지

6.8.1 기    능

본 장비는 163인치 정형화 LED 사이니지로 다음의 기능을 고려하여 제작 되어야 한다

6.8.2 기기사양

제품 형태 : 163인치 정형화 LED 사이니지

픽셀 구성 : 단일 SMD

픽셀 피치 (mm) : 1.88

화면 해상도 (W x H) : 1,920 x 1,080

모듈 치수 (W x H, mm) : 300 x 168.75

화면 무게 : 190 kg

최대 밝기 : 500

밝기 균일성 : 98℅

명암비 : 3,000 : 1

스피커 : 빌트인 (9W + 9W)

제어장치 : 임베디드

콘텐츠 재생장치 : WebOS 내장

MCU : 내장

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

6.9 VIDEO ROUTER

6.9.1 기    능

본 장비는 12G SDI VIDEO ROUTER로 하기사양 이상을 지원하여야 한다.

6.9.2 기기사양

SDI 비디오 입력 : 20

SDI 비디오 출력 : 20

SDI 속도 : DVB-ASI, 270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G

Ethernet : 10/100/1000 BASE-T 지원

SDI 리클러킹 : 모든 SDI 출력 지원

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

6.10 VIDEO SWITCHER

6.10.1 기    능

본 장비는 12G SDI VIDEO SWITCHER 하기사양 이상을 지원하여야 한다.

6.10.2 기기사양

SDI 비디오 입력 : 8

SDI 비디오 출력 : 12

HDMI 비디오 출력 : 1

총 오디오 입력 수 : 2 x XLR 균형 아날로그 오디오, 1 x BNC 32채널 MADI

디지털 오디오, 2 x RCA 스테레오 아날로그 오디오, 1 x 5핀

XLR 토크백

총 오디오 출력 수 : 4 x 1/4인치 잭 아날로그 오디오, 1 x BNC 64채널 MADI

디지털 오디오, 1 x 5핀 XLR 토크백

SDI 오디오 입력 : 모든 SDI 입력에 임베디드 되는 4채널 오디오

SDI 오디오 출력 : 지정 가능한 16개 채널

총 멀티뷰 수 :  1 x 12G-SDI, 1 x HDMI 2.0

원격 : RS-422를 지원하는 RJ12

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

6.11 순차전원공급기

6.11.1 기    능

본 기기는 장비에 전원을 순차적으로 공급하는 장치로 하기사양 이상을 지원하여야 한다.

6.11.2 기기사양

입력 : Rating - 600V 60A 3P 단자대

Insulation resistance - more than 1000MΩ DC500V

With Voltage - AC2000V Per Minute

Maximum Acceptable Temperature - -40°c ~ + 85°c

출력 : Model - 1구 접지 콘센트

Rating - 250V ~ / 16A

With Voltage - AC250V Per Minute

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

6.12 HDMI to OPTICAL 컨버터

6.12.1 기    능

본 장비는 HDMI to 광 컨버터로 판넬 연결용으로써 하기사양 이상을 지원 하여야 한다.

6.12.2 기기사양

Dimension : 80 x 59.4 x 22.5 (mm)

Weight : 110g

Power Level : 7V - 16 VDC

Power Consumption : 6.2Watts (Max:7 Watts)

Operating Temperature : 0℃ - 55℃

Humidity : 0 to 95% RH, non-condensing

Data Rate : Max 600Mhz

Single Level : 800[mVp]-p +/-50m

License : Optimla License 적용

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

6.13 Optical to HDMI 컨버터

6.13.1 기    능

본 장비는 광 to HDMI 컨버터로 프로젝터 연결용으로써 하기사양 이상을 지원 하여야 한다.

6.13.2 기기사양

Dimension : 80 x 59.4 x 22.5 (mm)

Weight : 110g

Power Level : 7V - 16 VDC

Power Consumption : 6.0Watts (Max:7 Watts)

Operating Temperature : 0℃ - 55℃

Humidity : 0 to 95% RH, non-condensing

Data Rate : Max 600Mhz

Single Level : 800MvP-p +/-50m

License : Optimla License 적용

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

6.14 OPTICAL to SDI 컨버터

6.14.1 기    능

본 장비는 광 to SDI 컨버터로 FOH 판넬과 라우터 연결용으로써 하기사양 이상을

지원하여야 한다.

6.14.2 기기사양

Dimension : 140 x 80 x 28 (mm)

Weight : 270g

Power Level : 7V - 16 VDC

Power Consumption : 13.5Watts (Max:15 Watts)

Operating Temperature : 0℃ - 55℃

Humidity : 0 to 95% RH, non-condensing

Data Rate : Max 600Mhz

Single Level : 800MvP-p +/-50m

License : Optimla License 적용

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

6.15 HDMI / SDI 컨버터

6.15.1 기    능

본 장비는 HDMI to SDI 12G Converter로 판넬 연결용으로써 하기사양 이상을

지원하여야 한다.

6.15.2 기기사양

SDI 비디오 출력 : 2 HDMI 입력 자동 매칭

HDMI 2.0 비디오 출력: 1 x A 타입 커넥터

SDI 속도 : 270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G

멀티레이트 지원 : SD, HD, 2K, UHD, 4K 자동 감지

업데이트 / 설정 / 전원 : USB 타입 C

리클러킹 : 지원

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

6.16 SDI / HDMI 컨버터

6.16.1 기    능

본 장비는 SDI to HDMI 12G Converter로 LED와 프로젝터 연결용으로써 하기사양

이상을 지원하여야 한다.

6.16.2 기기사양

SDI 비디오 입력 : 1

SDI 비디오 출력 : 1개의 루프출력

HDMI 2.0 비디오 출력 : 1 x A 타입 커넥터

SDI 속도 : 270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G

멀티레이트 지원 : SD, HD, 2K, UHD, 4K 자동 감지

업데이트 / 설정 / 전원 : USB 타입 C

리클러킹 : 지원

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

6.17 네트워크 허브

6.17.1 기    능

본 장비는 24PORT SWITCHING HUB로 하기사양 이상을 지원하여야 한다.

6.17.2 기기사양

Interfaces : 24 10/100/1000Mbps

Priotity queues : 8

Addressing : 48-bit MAC Adress

Multicast groups : 512

ACL : 100 shared for MAC, IP and IPv6 ACLs

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

6.18 광모듈

6.18.1 기    능

본 장비는 SFP Transceivers로 음향 네트워크 허브용으로써 하기사양 이상을

지원하여야 한다.

6.18.2 기기사양

Specifications :  1.25G, 850nm, Dual LC connector, 550m

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

제안서 목차 및 내용

목 차	작성 내용
I. 사업수행 능력 평가자료	o 제안내용자기평가서 o 장비품질규격인증서 o 유사사업 추진실적 o 기업신용평가서
Ⅱ. 규격서	o 해당제품의 규격을 명확히 기재
Ⅲ 비교규격서	o 제안제품의 규격평가항목에 맞추어 항목별로 비교하여 기술
Ⅳ. 규격확인자료	o 제안제퓸의 카달로그 및 규격확인자료
V. 기술지원 및 사후관리	o 제조사 공급자 증명원 및 A/S확약서 o 품질보증각서
VI. 기타	o 서약서

[붙임 1]

《 제안서 평가 기준표 》

ㅇ 세부 평가표

평가대상 :                      사

평가 부문별	항목별	평가항목	평가기준	배점	점수	증빙번호
사업수행능력평가 (10)	품질인증 및 표준화 여부	최근 5년간 수행 실적 중 유사사업 수행실적 (실적 증명서제출)	KC 인증 제출	1
			UL, CE, EC 등 국제 인증 제출	1
	유사사업 수행실적 여부	최근 3년간 수행 실적 중 유사사업 수행실적 (실적 증명서제출)	3억원 이상	5
			3억원 미만 ~2억원 이상	3
			2억원 미만	1
	회사 경영상태	기업신용평가등급	A+, A0, A-, BBB+, BBB0 이상	3
			BBB-, BB+, BB0, BB-	2
			B+, B0, B- 이하	1
	소 계			10

[붙임 1]

제품 평가표

목차	항목별	평가항목	평가기준	배점	점수	증빈번호
제품 규격 평가 (80)	프로젝터	장비 사양서 기준	기준 모두만족	65
			1개 이상 기준 미만 사양	45
			2개 이상 기준 미만 사양	35
	옵션 렌즈	장비 사양서 기준	기준 만족	5
			기준 불만족	1
	정형화 LED 사이니지	장비 사양서 기준	기준 만족	10
			기준 불만족	1
		소 계 (모두만족시 80점)

평가 부문별	항목별	평가항목		평가기준	배점	점수	증빈번호
기술지원 및 사후관리(10)	기기 품질보증	공급자 증명원 및 A/S 확약서		제출	5
				미제출	0
	유지보수 신뢰성 및 사후관리	품질 보증기간 2년(하자보증서 제출)		제출	5
				미재출	0
	소 계				10
합계					100
검토의견
업체명			종 합 판 정

[붙임 2]

유사사업 추진실적

사 업 명	사업기간	금 액	발 주 처	수행자	비 고

[붙임 2-1]

실 적 증 명 서

신 청 인	업체명(상호)					대 표 자
	영업소재지					전화번호
	사업자번호					제 출 처
	증명서용도		『부산시민회관 대, 소극장 영상 고도화 작업 구매 설치』 입찰 참가 제안실적증명용
	사 업 규 모
사업수행 실적내용	사 업 명
	총 사업금액(원)
	계약번호	계약일자	계약기간		이행실적			비 고
					비율(%)		실적(원)
			～
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 2024년 월 일 기 관 명 : (인)
	발급기관 및 부서명 :
	전화번호 :			담 당 자 : (인)

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능

※ 민간실적의 경우 반드시 계약서, 세금계산서, 거래명세표 등을 첨부할 것

[붙임 3]

서     약     서

당사는 『부산시민회관 대, 소극장 영상 고도화 작업 구매 설치』 제안공모에 응모함에 있어 제안 요청사항을 성실히 준수하고 만일 제반규정 및 지침을 위반하고, 지시사항을 불이행할 경우 이에 따르는 어떠한 불이익도 감수할 것이며 공모와 관련한 제출, 심사방법, 심사결과 등에 대하여는 어떠한 이의도 없이 귀 기관의 결정에 따를 것을 확약하며 이에 서약합니다.

2024년    월    일

업 체 명 :

주소/연락처 :

성명(대표) :                 (인)

(재)부산문화회관 귀중