부산시민회관 대, 소극장 영상 고도화 작업 구매 설치 규격서

2024. 03. 08.

목    차

□ 장 비 내 역 서

□ 장 비 사 양 서 (기기 규격)

□ 기기내역

품명	규격	단위	수량	비고
대극장 DLP LASER PROJECTOR	3840 x 2400 pixel 16:10 WQUXGA, 4K, 30,000 ANSI lumens 명암비 : 20,000 : 1	EA	1
3-Chip DLP PROJECTOR Option Lens	4K+ ( 2.58 ~ 5.00:1)WUXGA,Full HD (2.40 ~ 4.66:1)	EA	1
PROJECTOR OPTION BOARD	SLOT NX 타입 BNC * 4 (SDI1 IN, SDI2 IN/SDI1 OUT, SDI3 IN, SDI4 IN/SDI3 OUT)	EA	1
빔프로젝터거치선반	제작사양 재질 : STEEL 색상 : Custom / 무광 분체도장	EA	1
소극장 LCD LASER PROJECTOR	1920 x 1200 pixel 16:10 WUXGA, 4K지원, 16,500 ANSI lumens 명암비 : 3,000,000 : 1	EA	1
LCD PROJECTOR Option Lens #1	46.0 ~ 90.5 mm 2.10 - 4.14:1 (16:10 aspect ratio)	EA	1
LCD PROJECTOR Option Lens #2	7.23~7.73 mm 0.330 - 0.353:1 (Aspect 16:10)	EA	1
빔프로젝터거치선반	제작사양 재질 : STEEL 색상 : Custom / 무광 분체도장	EA	1
정형화 LED 사이니지	단일 SMD, 정형화 TYPE, 1.88mm 1,920 x 1,080	EA	2
비디오 라우터	지원 해상도 : 2160 60p SDI 비디오 입력 : 20 SDI 비디오 출력 : 20	EA	1
비디오 스위쳐	지원 해상도 : 2160 60p SDI 비디오 입력 : 8 SDI 비디오 출력 : 12 SDI AUX 출력 : 10 SDI 멀티뷰 출력 : 1 SDI PGM 출력 : 1 **멀티뷰 모니터 포함**	EA	1
순차전원공급기	10PORT / 600V 60A 입력 / 출력당 2KW 가능	EA	1
각종판넬	FOH용 / 상/하수용 / 리어 / 영사실 / 소극장 외	식	1
각종케이블	광케이블, SDI, 12G SDI, 랜케이블, 전기케이블, 배관	식	1
HDMI to OPTICAL 컨버터	2160p 60Hz 4:2:2 / up to 18 Gbps	EA	2
OPTICAL to HDMI 컨버터	2160p 60Hz 4:2:2 / up to 18 Gbps	EA	2
OPTICAL to SDI 컨버터	2160p 60Hz / wPSU	EA	2
HDMI/SDI 컨버터	2160p 60Hz / 12G / wPSU	EA	7
SDI/HDMI 컨버터	2160p 60Hz / 12G / wPSU	EA	10
네트워크 허브	24PORT / 1000Mbps / 4SFP	EA	3
광모듈	SPF 기가비트 지원	EA	12

□ 기기시방(기기 규격)

1 대극장 DLP LASER PROJECTOR

1) 기    능

본 기기는 대형스크린에 고해상도 3840 x 2400 pixel WQUXGA 4K영상을 투영할 수 있는 장비로, 다음과 같은 규격 이상의 장비로 한다.

2) 기기사양

프로젝터 유형 :  DLP ™ 칩 x 3, DLP ™ 프로젝션 시스템

해상도 : 3,840 x 2,400 WQUXGA

밝기 : 30,000 루멘  (센터 : 32,000 루멘)

명암비 : 20,000 : 1

화면 비율 : 16:10

소음 : 49dB(일반) / 46dB(저소음)

스크린사이즈 : 1.78 ~ 25.4 m (70 ~ 1,000 인치)

광원 수명 : 20,000 시간

보증 : 2년

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

2 PROJECTOR OPTION LENS

1) 기    능

본 장비는 프로젝터에 사용하는 옵션 렌즈로 하기사양 이상을 지원하여야 한다.

2) 기기사양

F VALUE : 2.5

초점거리 : 50.5 ~ 97.9 mm

무 게 : 약 5.2Kg

투사율 :  4K+ (2.58 ~ 5.00:1), WUXGA,Full HD (2.40 ~ 4.66:1)

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

3 PROJECTOR OPTION BOARD

1) 기    능

본 장비는 프로젝터의 12G SDI용 인터페이스 보드로서 다음의 기능을 고려하여 제작 되어야 한다

2) 기기사양

호환슬롯 : SLOT NX 타입

단자 : BNC * 4 (SDI1 IN, SDI2 IN/SDI1 OUT, SDI3 IN, SDI4 IN/SDI3 OUT)

사이즈 : 151 * 38.5 * 142 mm

무게 : 약 400g

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

4 프로젝터 거치대

1) 기    능

본 장비는 프로젝터를 거치 및 유지보수가 원활하게 하기 위한 이동이 용이한 거치대로써 다음의 기능을 고려하여 제작 되어야 한다

2) 기기사양

제작사양 (감독관과 협의하여 대, 소극장 각각 제작)

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

5 소극장LCD LASER PROJECTOR

1) 기    능

본 기기는 대형스크린에 고해상도 1920 x 1200 pixel WUXGA 영상을 투영할 수 있는 장비로, 다음과 같은 규격 이상의 장비로 한다.

2) 기기사양

프로젝터 유형 : 패널25.4mm (1.0 인치) LCD x 3

해상도 : 1,920 x 1,200 WUXGA

밝기 : 16,500 루멘

명암비 : 3,000,000 : 1

화면 비율 : 16:10

소음 : 38dB(일반) / 32dB(저소음)

스크린사이즈 : 2.03 ~ 15.24 m (80 ~ 600 인치)

광원 수명 : 20,000 시간

보증 : 2년

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

6 PROJECTOR OPTION LENS #1

1) 기    능

본 장비는 프로젝터에 사용하는 옵션 렌즈로 하기사양 이상을 지원하여야 한다.

2) 기기사양

F VALUE : 1.82 - 2.53

초점거리 : 46.0 ~ 90.5 mm

무 게 : 약 4.59Kg

투사율 :  2.10 - 4.14:1 (16:10 aspect ratio)

2.50 - 4.97:1 (4:3 aspect ratio)

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

7 PROJECTOR OPTION LENS #2

1) 기    능

본 장비는 프로젝터에 사용하는 옵션 렌즈로 하기사양 이상을 지원하여야 한다.

2) 기기사양

F VALUE : 1.9

초점거리 : 7.23~7.73 mm

무 게 : 약 7.2Kg

투사율 :  0.330 - 0.353:1 (Aspect 16:10)

0.396 - 0.425:1 (4:3 aspect ratio)

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

8 정형화 LED 사이니지

1) 기    능

본 장비는 163인치 정형화 LED 사이니지로 다음의 기능을 고려하여 제작 되어야 한다

2) 기기사양

제품 형태 : 163인치 정형화 LED 사이니지

픽셀 구성 : 단일 SMD

픽셀 피치 (mm) : 1.88

화면 해상도 (W x H) : 1,920 x 1,080

모듈 치수 (W x H, mm) : 300 x 168.75

화면 무게 : 190 kg

최대 밝기 : 500

밝기 균일성 : 98℅

명암비 : 3,000 : 1

스피커 : 빌트인 (9W + 9W)

제어장치 : 임베디드

콘텐츠 재생장치 : WebOS 내장

MCU : 내장

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

9 VIDEO ROUTER

1) 기    능

본 장비는 12G SDI VIDEO ROUTER로 하기사양 이상을 지원하여야 한다.

2) 기기사양

SDI 비디오 입력 : 20

SDI 비디오 출력 : 20

SDI 속도 : DVB-ASI, 270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G

Ethernet : 10/100/1000 BASE-T 지원

SDI 리클러킹 : 모든 SDI 출력 지원

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

10 VIDEO SWITCHER

1) 기    능

본 장비는 12G SDI VIDEO SWITCHER 하기사양 이상을 지원하여야 한다.

2) 기기사양

SDI 비디오 입력 : 8

SDI 비디오 출력 : 12

HDMI 비디오 출력 : 1

총 오디오 입력 수 : 2 x XLR 균형 아날로그 오디오, 1 x BNC 32채널 MADI

디지털 오디오, 2 x RCA 스테레오 아날로그 오디오, 1 x 5핀

XLR 토크백

총 오디오 출력 수 : 4 x 1/4인치 잭 아날로그 오디오, 1 x BNC 64채널 MADI

디지털 오디오, 1 x 5핀 XLR 토크백

SDI 오디오 입력 : 모든 SDI 입력에 임베디드 되는 4채널 오디오

SDI 오디오 출력 : 지정 가능한 16개 채널

총 멀티뷰 수 :  1 x 12G-SDI, 1 x HDMI 2.0

원격 : RS-422를 지원하는 RJ12

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

11 순차전원공급기

1) 기    능

본 기기는 장비에 전원을 순차적으로 공급하는 장치로 하기사양 이상을 지원하여야 한다.

2) 기기사양

입력 : Rating - 600V 60A 3P 단자대

Insulation resistance - more than 1000MΩ DC500V

With Voltage - AC2000V Per Minute

Maximum Acceptable Temperature - -40°c ~ + 85°c

출력 : Model - 1구 접지 콘센트

Rating - 250V ~ / 16A

With Voltage - AC250V Per Minute

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

12 HDMI to OPTICAL 컨버터

1) 기    능

본 장비는 HDMI to 광 컨버터로 판넬 연결용으로써 하기사양 이상을 지원 하여야 한다.

2) 기기사양

Dimension : 80 x 59.4 x 22.5 (mm)

Weight : 110g

Power Level : 7V - 16 VDC

Power Consumption : 6.2Watts (Max:7 Watts)

Operating Temperature : 0℃ - 55℃

Humidity : 0 to 95% RH, non-condensing

Data Rate : Max 600Mhz

Single Level : 800[mVp]-p +/-50m

License : Optimla License 적용

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

13 Optical to HDMI 컨버터

1) 기    능

본 장비는 광 to HDMI 컨버터로 프로젝터 연결용으로써 하기사양 이상을 지원 하여야 한다.

2) 기기사양

Dimension : 80 x 59.4 x 22.5 (mm)

Weight : 110g

Power Level : 7V - 16 VDC

Power Consumption : 6.0Watts (Max:7 Watts)

Operating Temperature : 0℃ - 55℃

Humidity : 0 to 95% RH, non-condensing

Data Rate : Max 600Mhz

Single Level : 800MvP-p +/-50m

License : Optimla License 적용

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

14 OPTICAL to SDI 컨버터

1) 기    능

본 장비는 광 to SDI 컨버터로 FOH 판넬과 라우터 연결용으로써 하기사양 이상을

지원하여야 한다.

2) 기기사양

Dimension : 140 x 80 x 28 (mm)

Weight : 270g

Power Level : 7V - 16 VDC

Power Consumption : 13.5Watts (Max:15 Watts)

Operating Temperature : 0℃ - 55℃

Humidity : 0 to 95% RH, non-condensing

Data Rate : Max 600Mhz

Single Level : 800MvP-p +/-50m

License : Optimla License 적용

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

15 HDMI / SDI 컨버터

1) 기    능

본 장비는 HDMI to SDI 12G Converter로 판넬 연결용으로써 하기사양 이상을

지원하여야 한다.

2) 기기사양

SDI 비디오 출력 : 2 HDMI 입력 자동 매칭

HDMI 2.0 비디오 출력: 1 x A 타입 커넥터

SDI 속도 : 270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G

멀티레이트 지원 : SD, HD, 2K, UHD, 4K 자동 감지

업데이트 / 설정 / 전원 : USB 타입 C

리클러킹 : 지원

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

16 SDI / HDMI 컨버터

1) 기    능

본 장비는 SDI to HDMI 12G Converter로 LED와 프로젝터 연결용으로써 하기사양

이상을 지원하여야 한다.

2) 기기사양

SDI 비디오 입력 : 1

SDI 비디오 출력 : 1개의 루프출력

HDMI 2.0 비디오 출력 : 1 x A 타입 커넥터

SDI 속도 : 270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G

멀티레이트 지원 : SD, HD, 2K, UHD, 4K 자동 감지

업데이트 / 설정 / 전원 : USB 타입 C

리클러킹 : 지원

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

17 네트워크 허브

1) 기    능

본 장비는 24PORT SWITCHING HUB로 하기사양 이상을 지원하여야 한다.

2) 기기사양

Interfaces : 24 10/100/1000Mbps

Priotity queues : 8

Addressing : 48-bit MAC Adress

Multicast groups : 512

ACL : 100 shared for MAC, IP and IPv6 ACLs

*상기 사양 동등 또는 동등 이상

18 광모듈

1) 기    능

본 장비는 SFP Transceivers로 음향 네트워크 허브용으로써 하기사양 이상을

지원하여야 한다.

2) 기기사양

Specifications :  1.25G, 850nm, Dual LC connector, 550m

*상기 사양 동등 또는 동등 이상