부산시민회관 대, 소극장 영상 고도화 작업 구매 설치 시방서

2024. 03. 08.

목    차

□ 일 반 시 방

□ 특 기 시 방

□ 일반시방

1. 개 요

본 시방서는 『부산시민회관 대, 소극장 영상 고도화 작업 구매 설치』 에 관한 사항을 규정한 것으로서 가장 합리적이고 효율적인 구매 및 설치가 되도록 하는데 있다.

2. 적용 범위

『부산시민회관 대, 소극장 영상 고도화 작업 구매 설치』 와 관련된 각종 기자재의 납품 및 설치에 관한 일반적인 공통사항과 특기사항 등 기술적인 사항에 적용한다.

3. 설비 범위

1) 기기(고안시 레이저 프로젝터)와 기타 설비를 위한 ACCESSORIES 납품 및 설치

2) 물품의 각종 기술도서, 하자보증서, 품질보증서, 공급자증명원 등의 자료 제출

3) 담당자 지정 장소까지의 납품 및 설치

4) 납품기기의 성능, 하자 보장책임 및 보전에 필요한 제반 행위

5) 시운전 및 교육

4. 납 품

계약자는 계약 체결 후 지정된 일자에 납품, 설치 시운전을 완료하고 완료서를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

5. 계약 변경

본 사양은 구매 및 설치 기준을 정하기 위한 사양으로서, 사용 목적 및 현장 여건에 따라 본 사양의 동등 또는 동등 이상의 기능을 발휘 할 수 있는 제품으로 사양 변경이 필요시, 감독관의 승인 후 사양을 변경 할 수 있다.

6. 물품 반입 및 검사

현장에 반입된 모든 물품은 감독관 검사를 받아야 하며 합격된 물품에 한하여 반입 되며, 불합격품은 즉시 장외로 반출 시켜야 한다. 또한, 반입된 물품은 감독관의 승인 없이 장외로 반출 시킬 수 없다.

7. 현장 시험 및 검수

1) 계약자는 감독원이 요구하는 기간 동안 검사 및 시험을 수용하여 감독관이나 관련업무 담당자

입회하에 시스템에 대한 시험운영을 실시하여야 한다.

2) 현장시험에서 발견되는 오류나 불합리한 점에 대하여 계약자는 시스템이 정상적으로 가동될 수

있도록 조치하여야 한다.

3) 현장시험 운영 동안에 담당직원으로부터 보완 요구사항이 제시되면 계약자는 이를 전면 수용

여 시스템을 보완하여야 한다.

4) 물품 규격 확인은 “ 장비 규격서” 에 따르며, 제품별 규격 및 사양에 대하여 각 제품별로 증명할

수 있는 자료를 제출해야 하며, 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우에는 관련 증빙서류를 제출

또는 기타 확인 과정을 통하여 이를 입증하여야 한다.

8. 완료 서류

계약자는 납품 완료 후 다음과 같은 서류를 제출하여야 한다.

1) 납품 완료계

2) A/S 확약서 1부

3) 정품인증서  1부

4) 기타 관련 서류 1부

9. 안전관리 및 재해방지

1) 설치자는 설치 전 안전관리 책임자를 선임하고 그 명단을 제출하여야하며 안전 및 재해 방지에 만전을 기하여야 한다.

2) 설치자는 제반 안전규정 및 법규를 준수하여 안전사고가 발생하지 않도록 하여야 하며, 설치    중 발생된 안전 및 재해 사고에 대하여 모든 책임을 지며, 발주처에 손해를 입혔을 경우에는   즉시 변상하여야 한다.

10. 기타

1) 본 시방서에 명시된 사항은 최소한의 사양만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여는 부산시민회관의 목적 달성에 지장이 없도록 사전에 충분히 검토하여 설치한다.

2) 제품규격과 상이한 규격의 제품을 납품하거나 납품기한 내에 사업이행을 하지 않았을 경우와 요구서류 미제출시 그 책임은 계약자에게 있다.

3) (재)부산문화회관와 계약자간 해석에 차이가 있을 때에는 상호 협의 하에 진행한다.

□ 특기시방

1. 일반사항

『부산시민회관 대, 소극장 영상 고도화 작업 구매 설치』 에 대한 납품 설치에 대하여 정한 것이다.

2. 특기사항

1) 본 장비는 공연 및 행사 등의 사용 목적에 따라 장비의 기능이 최대의 효과를 얻을 수

있도록 기술적인 사항을 충분히 검토하여야 하며, 설치 및 운영 계획, 제작사양(판넬

외) 도면, 케이블 및 각종 컨버터 장비 등 시스템 구축의 모든 사항을 감독관의 승인을

받아 실행하여야 한다.

2) 대극장 프로젝터는 DLP, WQUXGA 4K 해상도의 제품 이어야 한다.

3) 소극장 프로젝터는 LCD, WUXGA 해상도의 제품 이어야 한다.

4) 옵션 렌즈는 빔프로젝터와 동일 제조사의 렌즈를 사용한다.

5) 대극장 DLP 프로젝터의 경우 소음에 노출될 우려가 있어 일반모드시 49dB, 저소음모드

시 46dB 이하의 제품을 제안한다.

6) 소극장 프로젝터의 경우 소음에 노출 될 우려가 있어 일반모드시 38dB, 저소음모드시

32dB 이하의 제품을 제안한다.

7) 빔프로젝터는 원격으로 제어가 가능 하여야 하며 실시간 장비 상태를 모니터링 할 수

있는 시스템을 구축하여야 한다.

8) 대극장과 소극장의 빔프로젝터는 월활한 유지관리를 위해 동일 제조사의 제품으로 선정 하여   야 한다 .

9) 빔프로젝터는 사용 환경에 따라 365일 24시간 작동해도 문제가 없는 제품으로 선정하여야

한다.

10) 프로젝터의 안정적인 전원공급을 위해 전원 케이블은 감독이 지정한 분전함에서 별도 회로를 구성 하여야 한다.

11) 프로젝터는 감독관이 요청하는 지정 장소에 하중을 고려하여 거치대를 제작하여 안전 하게

설치 하여야 한다.

12) 프로젝터의 경우 장기간 월할한 유지보수 관리를 위해 해당 지역에 2개 이상의 정식AS

센터를 보유한 제조사의 제품 이어야 한다.

13) LED 사이니지의 경우 장기간 원활한 유지보수 관리를 위해 LG전자의 LED칩을 사용한          정형화 된 형태의 리모컨 사용이 가능한 LED 사이니지 이어야 하며 해당 지역에 5개          이상의 정식 AS 센터를 보유한 제조사의 제품 이어야 한다.

14) 광 컨버터의 경우 최적의 화질과 명암비를 얻기 위해 4K 60p 이상의 Optima 라이선스         기술이 적용된 장비를 사용 하여야 한다.

15) 모든 시스템은 향후 확장을 고려하여 시스템을 설치하여야 한다.

16) 시스템 설치하는데 필요한 자재는 과업수행자가 제공하여야 한다.

17) 기타 명시하지 않은 시스템 구성 및 구축 부문은 장비설치 이전에 방안을 부산시민회          관에 제공하여야 하며 상호 협의에 의하여 설치하여야 한다.