(재)부산문화회관 대극장 무대조명 장비구매 규격서

사업명 :　(재)부산문화회관 대극장 무대조명 장비구매

	( 재 ) 부 산 문 화 회 관

2018. 12.

- 목  차 -

Ⅰ. LED MOVING WASH LIGHT (600W R.G.B.W LED)

Ⅱ. MOVING SPOT LIGHT (HRI 470W)

Ⅲ. CONTROL CONSOLE (2,048CH)

(재)부산문화회관 대극장 무대조명장비 규격서

Ⅰ. LED MOVING WASH LIGHT (600W R.G.B.W LED)

1. 일반 개요

공연장의 컬러 페인팅용 무빙 라이트로서, DMX 512 신호 방식에 의해 라이트의 헤드가 상.하.좌.우로 자유자재로 움직이며 조명을 할 수 있어야하며, LED 램프소자를 사용하는 등기구로 칼라믹싱이 가능하여야 한다.

2. 제품 사양

○ 램프 : 1x60W RGBW and 18x30W RGBW LED 멀티칩 또는 동등이상.

○ 출력 : 11,000lm  / 50,100 lx@ 5m 또는 동등이상.

○ 줌 각도 : 4°– 50° 또는 동등이상.

○ 컬러시스템 : RGBW / CMY 컬러믹싱 + CTO (2,700K –8,000K) 또는 동등이상.

○ 칼라메크로 : Virtual Colour Wheel with 66 preset LEE swatches 또는 동등이상.

○ 각 RGBW 픽셀 개별 제어이여야 한다.

○ 텅스텐 램프 효과 2,700K and 3,200K 또는 동등이상.

○ 가변속도의 RAINBOW효과, 양방향 회전 FLOWER 효과 또는 동등이상.

○ DMX채널 : 10개의 DMX모드 또는 동등이상.

○ 디머/셔터 : 풀 범위와 초당 최대 20회 스트로브 또는 동등이상.

○ 디스플레이 : 터치스크린 타입 이며 전원 투입 없이 디스플레이 설정이 가능한 밧데리 백업

타입 또는 동등이상.

○ 3개의 편집 프로그램 내장사용이 가능하여야 한다.

○ 프로토콜 : DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2,King-Net 또는 동등이상.

○ 팬/틸트 : 540° / 230° (자동 팬 / 틸트 위치 보정) 또는 동등이상.

※ 중국 COPY 제품은 납품 불가.

3. 제품 구성

○ LED MOVING WASH LIGHT  -------------------------------------- 8set

○ LIGHT HANGER           --------------------------------------- 16set

○ C-TYPE PLUG          ----------------------------------------- 8set

○ SAFETY CHAIN            --------------------------------------- 8set

○ OMEGA CLAMP             -------------------------------------- 8set

○ SIGNAL CABLE BELDEN 3M        -------------------------------- 8set

○ FLIGHT CASE 4 IN 1	--------------------------- 2set

Ⅱ. MOVING SPOT LIGHT (HRI 470W)

1 . 일반 개요

극장 및 공연장용 무빙라이트로서 DMX 512신호 방식에 의해 LIGHT HEAD가 상.하.좌.우로 자유

자재로 움직이며, 각종 문양과 원하는 색상 조명을 배경막 및 FLOOR에 비출 수 있으며 빔 모드와  스포트 모드가 가능하며 STROBE, DIMMER, FROST등의 효과를 나타낼 수 있는 장비이다.

2 . 제작 사양

○ 램프 : HRI 470W 또는 동등이상.

○ CRI : 90 또는 동등이상.

○ CCT Light Output: 6.200 K, CCT Lamp: 7.500 K 또는 동등이상.

○ 빔모드 : 2°이하 ~ 21°이상 zoom / 2,215,000 lx @ 5m 또는 동등이상.

○ 스포트 모드 : 3°이하 ~ 42°이상 zoom / 715.300 lx @ 5m 또는 동등이상.

○ 컬러휠 : 13개의 다이크로닉 필터 + WHITE 또는 동등이상.

○ C.M.Y 컬러믹싱 또는 동등이상.

○ 고정 고보휠 : 14개의 고보 + 오픈 또는 동등이상.

○ 회전 고보휠 : 9개의 회전, 색인, 교체가능한 유리 고보+오픈 또는 동등이상.

○ 프리즘 : 2개의 프리즘 휠 6개 타입의 프리즘 또는 동등이상.

○ 애니매이션 휠 : Aluminum Animation wheel 속도변환이 가능하며 양방향 회전 또는 동등이상.

○ Remote Hot-Spot control 또는 동등이상.

○ 팬 / 틸트 : 540° / 270° 또는 동등이상.

※ 중국 COPY 제품은 납품 불가.

3 . 제품 구성

○ MOVING SPOT LIGHT	----------------------------------- 16set

○ LIGHT HANGER	----------------------------------- 32set

○ C-TYPE PLUG	----------------------------------- 16set

○ SAFETY CHAIN	----------------------------------- 16set

○ OMEGA CLAMP	----------------------------------- 32set

○ SIGNAL CABLE BELDEN 3M   ----------------------------------- 16set

○ FLIGHT CASE 4 IN 1	----------------------------- 4set

Ⅲ. CONTROL CONSOLE (2,048CH)

1 . 일반 개요

조명을 통합으로 콘트롤하는 콘솔로 일반 무대조명뿐만 아니라 무빙 라이트, LED 및 미디어서버를

동시에 콘트롤 할 수 있는 콘솔이다. 많은 수의 채널을 가지며 DMX 신호뿐만 아니라 다양한 신호를 받아 사용 할 수 있는 제품이다.

2 . 제작 사양

○ OUTPUT : 2048채널 또는 동등이상.

○ CONTROL CHANNEL :	32768 콘트롤 채널 또는 동등이상.

○ FADER : 2개 (100mm) 또는 동등이상.

○ EXTERNAL MONITOR : 2개 x DVI (터치모니터 옵션, 멀티터치 가능)

○ DMX / LAN PORT : 4개 DMX512 Ports / 2개 LAN Ports 또는 동등이상.

○ MAGIC SHEET	사용자가 구성 가능한 Magic Sheet 또는 동등이상.

○ CUE / CUE LIST : 10000 Cues / 999 Cue Lists 또는 동등이상.

○ PALETTE : 4 x 1000 (Intensity, Focus, Color, Beam) 또는 동등이상.

○ MEMORY : 1000 Presets, 1000 Groups, 1000 Effects, 99999 Macros 또는 동등이상.

○ 1000 Snapshots, 1000 Curve, 1000 Color Paths 또는 동등이상.

○ USB PORT : 5 USB Ports 또는 동등이상.

○ CONTROL SIGNAL : ETCNet2, Net3 (ACN방식), Artnet, Avab UDP 또는 동등이상.

○ CERTIFICATION : ETL, cETL, CE 또는 동등이상.

○ LANGUAGE English (한글 지원) 또는 동등이상.

○ FADER WING (OPTION) 최대 3대까지 연결 가능 또는 동등이상.

※ 중국 COPY 제품은 납품 불가.

3 . 제품 구성

○ LIGHT CONSOLE	-----------------------------------  1set

○ DUST COVER	-----------------------------------  1set

○ WOLK LIGHT	-----------------------------------  1set

○ DVI 어댑터	-----------------------------------  1set

○ 전원코드	-----------------------------------  1set