시 방 서

조명 컨트롤 콘솔 구매

2022. 10.

	( 재 ) 부 산 문 화 회 관

제1장 일반 사항

1. 건 명 : 조명 컨트롤 콘솔 구매

2. 개 요

본 시방서는 부산시민회관 조명 컨트롤 콘솔 구매에 필요한 기자재 구입 및 기타 관련규정에 준한다.

3. 범 위

3-1 제품의 납품

3-2 각종 장비 도면 자료 등의 제출 (단, 자료 요구 시)

3-3 각종 시험의 수행 (감독관 지정)

3-4 납품 기기의 성능, 하자 보장, 책임 및 보전에 필요한 제반 행위

4. 입찰방식 : 일반 경쟁 입찰

5. 납품기한 : 계약 후 90일 이내

6. 인도조건 : 납품하차도

7. 감독원

7-1 본 시방서에 감독이라 함은 발주처의 직원으로 감독의 업무를 부여 받은 자를 말한다.

7-2 납품자에 대한 지시, 승인 및 검사 등 중요한 사항은 문서로 함을 원칙으로 한다.

8. 이 의

8-1 제품도면 및 시방서의 내용이 상이하거나 내역에 명기되지 않는 사항 및 기타 의문사항이

있을 경우에는 감독원과 상의토록 한다.

8-2 중요한 사항에 대하여는 감독원과 납품자가 서로 합의하에 조정한다.

9. 관련자료 및 도면 제출

9-1 납품자는 납품 이전에 관련되는 자료를 감독원에 제출하여 승인을 득한 후 납품하여야 한다.

9-2 납품자는 감독원이 서면 및 도면 제출이 곤란하다고 인정하는 품목에 대하여 제조사의

CATALOG의 제출을 요구 시 이에 행하여야 한다.

9-3 납품자는 납품 검사 시 관련서류를 제출하여야 한다.

10. 자재 운반 및 납품

10-1 납품자는 제품의 성능 시험 완료 후 운반하여 납품한다.

10-2 모든 제품은 완전 조립된 상태로 납품함을 원칙으로 한다.

단, 완전 조립된 상태로 운반 및 납품이 불가능한 대형물 또는 수송한계를 초과하는 제품은

분해 운반시 납품자 책임으로 재조립한다.

10-3 납품 장소는 감독원이 지정하는 장소로 한다.

11. 기기 및 재료

11-1 기기 및 재료 (이하 기자재라 함)는 모두 신품이어야 한다.

11-2 검사 및 시험 후 합격된 기자재는 지정장소에 정리 보관하고 불합격된 기자재는 즉시 장외

반출하며 부족분은 합격품으로 보충하여 정리, 보관하여야 한다.

또한, 보관 자재 중 변질 손상된 것이 발견될 경우에는 불합격품으로 처리한다.

11-3 자재의 검사 시험 시 소요되는 비용은 납품자 부담으로 한다.

12. 기자재검사

12-1 무대조명장비의 납품시 발주자, 감독원 입회하에 동등이상 승인을 득하여야 한다.

12-2 기자재 검사는 기기의 특성 및 당사의 의견에 따라 생략 또는 당사가 위촉한 검정 대행 요원에

의한 검사로 대행할 수 있다.

12-3 납품 완료 후 발주자의 입회하에 검사를 진행하고 인수인계는 서면으로 하며 감독원의 승인을

득하여야 한다.

13. 재해 방지 및 피해 대책

13-1 납품 중 발생되는 모든 사고는 계약자가 책임을 져야하며, 이를 방지하기 위하여 계약자는

고용인에게 필요한 지시를 작업 전에 시달하며, 항상 주의를 환기시켜 안전사고를 미연에

방지한다.

13-2 납품 중 기기가 손상될 우려가 있을 시에는 필요한 방지책을 강구하여 사고 및 재해 방지에

만전을 기하여야 한다.

13-3 납품 중에 피해가 발생하였을 시에는 응급조치를 취함과 동시에 감독원에 보고하고 납품자

부담 및 책임 하에 최단 시일 내에 원상 복구 및 사후 조치를 취하여야 한다.

14. 안전관리

납품자는 현장의 안전 관리에 힘쓰며 관계법규를 준수하되 특히 다음 사항을 유의한다.

14-1 종사원의 현장 출입

14-2 화재, 도난 및 위험물 취급주의

14-3 자재 관리, 청소 및 정리 철저

14-4 불안전 요소의 사전제거 및 방지

15. 성능 보존 책임

납품자는 사용자의 부주의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 납품일로 부터 2년동안

발생하는 제품 및 시공 상의 하자에 대한 책임을 가진다.

단, 소모품은 제외한다.

16. 자격조건

16-1 국가종합전자조달시스템(G2B) 세부품명번호 10자리 (3911150402 : 무대조명장치)로 입찰참가           등록한 업체이어야 한다.

16-2 주요 외산장비는 제조사에서 발행한 제조사 증명원 및 A/S 확약서를 제출하여야 한다.

제2장  무대조명 특기시방

* LIGHT CONTROL CONSOLE

1. 일반개요

조명을 통합으로 컨트롤하는 콘솔로 일반 무대조명뿐만 아니라 무빙 라이트,LED 및 미디어서버를

동시에 컨트롤 할 수 있는 콘솔이다. 많은 채널을 가지며 DMX 신호 뿐 만 아니라 각종 신호를 받아

사용 할 수 있고 또한 SYNCHRONIZED 백업을 할 수 있어 안정적인 사용이 가능한 시스템 구축이

가능하다.

2. 구성

1) LIGHT CONTROL CONSOLE - 2 SET

2) DUST COVER – 2 SET

3) GOOSE NECK – 2 SET

3. 제작사양

1) LIGHT CONTROL CONSOLE의 신호출력은 2,048 출력 이상 이어야 한다.

2) LIGHT CONTROL CONSOLE의 컨트롤채널은 32,768 채널 이상 이어야 한다.

3) LIGHT CONTROL CONSOLE의 사용자 분류 수는 99명 이상 이어야 한다.

4) LIGHT CONTROL CONSOLE의 페이더 수는 2개 이상의 마스터 페이더(100mm)와 20개 이상의

페이더(45mm)가 구성 되어야 한다.

5) LIGHT CONTROL CONSOLE의 엔코더는 4개 이상 이어야 한다.

6) LIGHT CONTROL CONSOLE의 터치모니터는 2대 이상 연결 가능 하여야 한다.

7) LIGHT CONTROL CONSOLE의 큐는 10,000개 이상 설정 가능 하여야 한다.

8) LIGHT CONTROL CONSOLE의 큐 리스트는 999개 이상 구성 가능 하여야 한다.

9) LIGHT CONTROL CONSOLE의 ACTIVE PLAYBACK은 200개 이상 설정 가능 하여야 한다.

10) LIGHT CONTROL CONSOLE의 SUBMASTER는 999개 이상 설정 가능 하여야 한다.

11) LIGHT CONTROL CONSOLE의 파레트는 강도, 포커스, 칼라, 빔을 1,000개 이상 설정 가능 하여야

한다.

12) LIGHT CONTROL CONSOLE의 프리셋, 그룹, 이펙트, 스냅샷, 커브, 컬러패스의 기능을 1,000개 이상

구성 가능 하여야 한다.

13) LIGHT CONTROL CONSOLE의 매크로는 99,999개 이상 설정 가능 하여야 한다.

14) LIGHT CONTROL CONSOLE의 저장방식은 SSD 방식 이어야 한다.

15) LIGHT CONTROL CONSOLE의 외부장치 연결단자는 USB 5 포트, DVI 2 포트 이상 연결 가능

하여야 한다.

16) LIGHT CONTROL CONSOLE의 신호 연결단자는 DMX/RDM 4포트, ETHERNET 2포트 이상 연결

가능 하여야 한다.

17) LIGHT CONTROL CONSOLE은 영어, 한국어를 지원 하여야 한다.

※ 상기 사양과 동등 이상제품 이어야 한다.

* FADER WING

1. 일반개요

작은 크기의 FADER WING은 더욱 활동적인 PLAYBACK을 제공하기 위해 콘솔과 연결하여 사용할 수

있고, 20개의 MASTER PLAYBACK을 연결시키기 위해 사용할 수 있다. CONTORL CONSOLE과 직접

연결하거나 USB 케이블을 통해 연결할 수 있다.

2. 구성

1) FADER WING - 2 SET

3. 제작사양

1) FADER WING은 45mm 페이더가 20개 이상 구성 되어야 한다.

2) FADER WING은 LCD 화면을 포함 하여야 한다.

3) FADER WING의 외부장치 연결단자는 USB 2포트 이상 연결 가능 하여야 한다.

4) FADER WING은 80개 이상의 기능키가 구성 되어야 한다.

※ 상기 사양과 동등 이상제품 이어야 한다.

* I RFR SYSTEM

1. 일반개요

극장 내부의 라이팅 콘트롤을 하기 위하여 사용되는 무선 콘트롤러로서 I-PAD에 CONTROL

CONSOLE에서 공급하는 BTS APPLICATION 앱을 설치하여 사용할 수 있다. EOS, ION, GIO, CONGO

LIGHTING CONTROL SYSTEM 등과 호환 가능 하여야 하며 기본적인 레코드, 플레이백 포커스

기능을 사용할 수 있어야 한다.

2. 구성

1) I PAD MINI - 1 SET

2) I RFR SOFTWARE (ETC Remote Control App) – 1 SYS

3) 무선공유기 (IPTIME 4 ANTENNA, 5GHz TYPE) - 1 SET

3. 제작사양

1) I-RFR의 디스플레이는 7.9인치 LED 백라이트 멀티 터치 디스플레이 이어야 한다.

2) I-RFR의 무선통신은 Wi-Fi (802.11a/b/n/ac), 동시 듀얼 밴드(2.4GHz 및 5GHz), HT80 및 MIMO

Bluetooth 5.0이 포함 되어야 한다.

3) I-RFR의 저장용량은 64GB 이상 이어야 한다.

4) I-RFR의 언어지원은 한글, 영어를 포함 하여야 한다.

※ 상기 사양과 동등 이상제품 이어야 한다.

* TOUCH MONITOR

1. 일반개요

콘트롤 콘솔의 조작상태를 확인하기 위한 모니터로, 모니터 상태에서도 조명시스템을 조작할 수

있도록 터치 방식의 모니터를 사용 하여야 한다.

2. 구성

1) TOUCH MONITOR 24“인치 - 4 SET

3. 제작사양

1) TOUCH MONITOR의 디스플레이는 24인치 LED 백라이트 LCD 모니터 이어야 한다.

2) TOUCH MONITOR의 입력방식은 터치스크린 기능을 포함 하여야 한다.

3) TOUCH MONITOR의 터치기능은 10 포인트 터치기능 이상 이어야 한다.

4) TOUCH MONITOR의 해상도는 1920 x 1080, 60Hz FULL HD 이상 이어야 한다.

5) TOUCH MONITOR의 화면코팅방식은 눈부심 방지, 3H HARD COATING 이어야 한다.

6) TOUCH MONITOR의 밝기는 250 cd/m² 이상 이어야 한다.

7) TOUCH MONITOR의 인터페이스는 VGA, HDMI, DisplayPort, USB 3.0 업스트림, 2 x USB 3.0

다운스트림, 2 x USB 2.0 다운스트림을 포함 하여야 한다.

8) TOUCH MONITOR의 사용전원은 AC 100/240V, 50/60Hz, 18W 이어야 한다.

9) TOUCH MONITOR의 작동온도는 0℃ ~ 40℃ 범위를 포함 하여야 한다.

※ 상기 사양과 동등 이상제품 이어야 한다.