기 기 사 양 서

1. 입출력장치 1(I/O RACK 1)

가) 기  능

본 기기는 고성능 I/O탑재를 위한 10U사이즈의 하나의 Stage Rack에 최대 64인풋 32아웃풋까지 장착이 가능해야 한다. 고성능 프리엠프로 시그널 플로우를 통해 구현 가능한 최상의 사운드 품질을 제공하여야 한다.

나) 규  격

- 입력 채널	: 64채널 이상

- 출력 채널	: 32채널 이상

- I/O 카드 슬롯	: 최대 12개 이상 장착

- 샘플레이트	: 96KHz 이상

- 이더넷 포트	: 2개 이상의 AVB etherCON 탑재

- MADI	: Dual MADI 장착

- 워드클럭I/O	: 75옴 동축 케이블 연결 가능 포트

- 전원	: Dual redundant 장착

헤드폰 단자 장착

다) 입출력(I/O) 구성

- Analog Input Card(8 analog mic/line inputs) x 6EA (48채널)

- Analog Output Card (8 analog mic/line output) x 1EA (8채널)

2. 입출력장치 2(IO RACK 2)

가) 기  능

본 기기는 고성능 I/O탑재를 위한 5U사이즈의 하나의 Stage Rack에 최대 32인풋 또는 32아웃풋까지 장착이 가능해야 한다. 고성능 프리엠프로 시그널 플로우를 통해 구현 가능한 최상의 사운드 품질을 제공하여야 한다. .

나) 규  격

- 입력 채널	: 32채널 이상

- 출력 채널	: 32채널 이상

- I/O 카드 슬롯	: 최소 4개 이상 장착

- 샘플레이트	: 96KHz 이상

- 이더넷 포트	: 2개의 AVB etherCON 탑재

- MADI	: Single MADI 장착

- 전원	: Dual redundant 장착

다) 입출력(I/O) 구성

- Analog Input Card(8 analog mic/line inputs) x 3EA (24채널)

- Analog Output Card (8 analog mic/line output) x 1EA (8채널)

3. OPTION CARD

가) 기  능

본 기기는 고성능 I/O탑재를 위한 디지털 카드로 스테이지랙 장착이 가능해야 한다. 고성능 프리엠프로 시그널 플로우를 통해 구현 가능한 최상의 사운드 품질을 제공하여야 한다. .

나) 규  격

- 출력 채널	: 8채널 이상

- 샘플레이트	: 96kHz 이상

- 출력 포트	: AES / EBU , ADAT 탑재