부산문화회관 디지털 오디오믹서 입출력장치 구매 설치 제안서(시방서)

2023. 10. 24.

일 반 시 방 서

일  반  사  항

1. 개  요

가. 본 시방서는 부산문화회관 대극장 오디오믹서 입출력장치 구매 설치에 관한 일반적인 공통사항을

기술한 문서로서 기존 디지털 오디오믹서 시스템의 설비확충 건으로 가장 합리적이고 효과적인

설비가 되도록 설치 방법에 대한 기준을 정한다.

1). 발 주 처 : 재단법인 부산문화회관

2). 사 업 명 : (재)부산문화회관 디지털 오디오믹서 입출력장치 구매 설치

3). 구매내용 : 디지털 오디오믹서 입출력장치 1식(특시시방서 및 규격서 참조)

4). 설치장소 : 부산문화회관 대극장

5). 기초금액 : 금77,000,000원(부가세포함)

6). 납품기한 : 계약일로부터 30일 이내

2. 적용범위

본 시방서는  대극장 오디오믹서 입출력장치 구매 설치에 대하여 적용한다.

3. 적용법규

가. 전기통신기본법, 나. 정보통신공사업법, 다. 전기사업법, 라. 소방법

마. 건축법, 바. 전기설비기술기준에 관한 규칙, 사. 내선규정

아. 한국공업규격, 자. 전기용품안전관리법, 차. 공업표준화법

4. 입찰방법 및 방식

가. 국가종합전자조달 시스템(http://www.g2b.go.kr) 이용

나. 본 입찰은 전자입찰, 총액입찰, 제한경쟁(지역제한), 긴급입찰, 적격심사 입니다.

5. 입찰참가자격

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조 규정

에 의한 자격을 갖추고 같은 법률 시행령 제92조에 해당하지 않아야 하며, 아래의 자격을 모두 갖춘

자로 합니다.

1).「정보통신공사업법」 제14조에 의한 정보통신공사업(업종코드:0036)으로 등록한 업체로 입찰공

고일 전일부터 입찰일까지 주된 영업소가 부산시에 소재한 업체

2).「중소기업기본법」제2조에 따른 소기업자로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따

라 발급된 소기업 소상공인 확인서를 소지한 자

* 소기업(소상공인)확인서는 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함

* 입찰참가자가 「중소기업기본법」에 따른 소기업자로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에

따른 소기업(소상공인) 확인서를 제출해야 할 경우는 적격심사 서류 제출 마감일까지 소기업(소상공인)

확인서를 제출하여야 하며, 소기업(소상공인) 확인은 적격심사서류 제출마감일까지 발생·신고·수정된          자료도 심사에 포함함.

3). 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 국가종합전자조달시스템(나라장터)에

전자입찰서 제출 마감일 전일까지 오디오믹서 (세부품명번호 10자리 4511170601)로 입찰참가

등록한 자(업체)

4). 본 사업은 단독이행 사업임(공동수급 및 하도급 불허)

나. 본 용역입찰은 전자입찰방식으로 집행되므로 조달청 전자입찰 이용자등록을 한 업체여야 합니다.

미등록 업체는 국가종합전자조달시스템 홈페이지(http://www.g2b.go.kr)의 이용자 등록 안내에

따라 등록합니다.

※ 미 자격자가 고의로 입찰에 참가하거나, 입찰에 관한 서류를 부정하게 행사한자 또는 고의로 무

효의 입찰을 한 자에 해당된다고 판단될 경우에는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한

법률 시행령 제92조 제1항의 8호 또는 9호의 규정에 따라 부정당업자 제재할 수 있습니다.

6. 계약시 제출서류

가. 계약자가 납품할 물품의 품질 보증과 관련하여 물품 계약전에 다음과 같은 서류를 제출하여야 한다.

또한 사후뿐만 아니라 품질에 불만이 발생할 경우 발주자와 협의하여 처리 하여야 하고 준공일로부터

2년간 품질을 보증하여야 한다.

나. 계약관련 제출서류

1). 물품 상세 명세서

2). 국내 공식 수입원의 공급자 증명원

3). 국내 공식 수입처의 A/S 확약서

4). 제조사 증명원

5). 위 사항 외 계약부서 요구서류 별도제출

7. 설비범위

가. 계약도서상의 제반 기자재에 대한 납품 및 설치

나. 계약도서상의 기자재에 대한 조정 및 시험

다. 일반사항 및 특기사항 (시방서, 설치도면, 계약내역서 등)

8. 설  치

계약자는 계약체결 후 지정된 일자에 설치하여야 하며, 설치계를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

9. 시설물 훼손

설치 중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 경우 감독관에게 즉시 보고하여 감독관의 지시에 따라

재설치 하여야 한다.

10. 자재관리

가. 현장소장은 자재 및 외주품 입고 시 현장자재 청구서의 수량 및 품목, 표시 사항 및 외관을 확인

후 검사대상 여부를 파악하여야 한다.

나. 검사대상품에 한하여 입고검사를 실시하며, 합격품에 한하여 입고처리 한다.

다. 부적합품은 감독관의 지시에 의해 별도로 처리한다.

11. 설치관리 및 특성시험

가. 발주자가 제공한 설계도서 시방서에 따라 설치가 진행될 수 있도록 유지, 관리한다.

나. 현장소장은 입고된 자재에 대해서는 도난, 분실, 훼손 등에 유의하여 보관 관리하여야 한다.

다. 고객지급품이 있을 경우 별도의 관리대장을 작성하여 유지, 관리한다.

라. 이상발생시의 처리

* 공정상태가 유지되도록 다음 사항을 상시 확인하고 문제발생시 기술적인 사항은 감독관과 협의         하여야 한다.

1) 자원(자재, 장비, 인원 및 기술)

2) 발주자와의 협의사항 및 요구사항

3) 안전관리상태

4) 해당문서 및 기록

12. 물품 납품 및 관련서류

가. 계약자는 납품 완료 후 다음과 같은 관련서류를 편철하여 제출하여야 한다.

1). 자재승인서

2). 물품 납품완료계

3). 물품 납품사진

4). 기타 관련서류

13. 교  육

계약자는 차후 기기의 운영요원 등이 사용방법 및 기타 필요한 사항을 충분하게 숙지될 수 있도록      교육시켜야 한다.

14. 납품 및 납품기간

가. 납품이라 함은 계약 기기사양서에서 요구하는 제반 공정 및 관련 서류를 완료하여야 하며,

종합시운전 완료 후 감독원의 승인을 득하여야 한다.

나. 계약일로부터 30일로 하며, 감독원과 사전 충분한 협의 후 설치현장 여건에 따라 적합한 시기에

맞추어 모든 공정을 완료하도록 하여야 한다.

15. 보증기간

가. 본 음향장비는 종합시운전 완료 후 2년간 책임 보증하여야 하며, 보증기간 내 하자가 발생하였을

시는 계약자 부담으로 즉시 보수하여야 하며, 하자 보수기간 내 제품의 하자 발생 시에는 관련

기술자를 즉시 파견하여 복구조치 하여야 하며. 이에 따른 모든 제 경비는 계약자 부담으로

하여야 한다.

나. 보증기간 중에 발생한 하자에 관한 일체의 책임을 계약자가 지며, 감독원의 요구가 있으면

계약자는 최단시간 내 계약기기의 설치 현장에 기술진을 파견하여 수정∙보완 등  제반조치를

취하여야 한다.

다. 감독원이 승인한 도면 및 자료들에 의해 설계 제작된 기기라할지라도 오류 혹은 하자가

발견되었을 경우 이에 관한 모든 책임을 계약자가 져야 한다.

특 기 시 방 서

특  기  사  항

1. 개  요

본 시방서는 부산문화회관 대극장 디지털 오디오믹서 입출력장치 구매 설치에 관한 기술적인 특기사     항을 기술한 문서로서 기존 디지털 오디오믹서 시스템의 설비확충 건으로 반드시 기존 부산문화회관 대극     장 디지털 오디오믹서 시스템과 호환이 가능해야 하며, 가장 합리적이고 효과적인 설비가 되도록 시공방법     에 대한 기준을 정한다.

2. 적용범위

본 시방서는 대극장 디지털 오디오믹서 입출력장치 구매 설치 작업에 대하여 적용한다.

3. 준칙사항

가. 모든 작업은 관리자의 지시에 의하되 시방서와 블럭다이어그램을 준용하여 설치한다.

나. 본 시방에 명시되지 아니한 사항에 대해서는 전기통신설비의 기술기준에 관한 사항을

원칙으로 하되 발주처 관리자와 협의하여 설치하는 것으로 한다.

4. 설치 방안

가. 장비는 관리자에게 확인 된 지정된 위치에 설치하여야 하고 필요한 입,출력 케이블은 모두 기존

음향인프라 시스템과 연결하고 유지보수가 용이하게 깔끔하게 정리되어야 한다.

나. 케이블 포설 및 설치 시 주변 환경이나 인테리어를 정확히 파악하여 손상이 발생하지 않도록 하여         야 한다.

다. 모든 장비의 설치는 수직 및 수평이 정확히 유지되도록 설치하여야 하며 필요한 경우에는

견고하게 부착, 고정 시켜야 한다.

라. 각각의 케이블들은 최대한 노출이 안 되도록 설치하여야 한다.

마. 케이블들은 사용부분의 전용케이블을 사용하고, 정밀도가 높은 케이블들을 사용하여야 한다.

바. 각각의 케이블들은 설치하는 구간에 이음 및 연결점이 없어야 한다.

사. 케이블 포설 및 설치에 따른 컨넥터 및 전기잡자재는 용도와 규격에 맞는 제품으로 사용하여야 한다.

아. 디지털 오디오믹서 I/O(입출력)시스템의 설치는 기존 장비와 호환을 이루어야한다.
자. 주요장비의 출시일은 10년 이내, 제조일은 3년 이내의 제품이여야 한다.

5. 기기 구성

구분	품 명	규 격	단위	수량
1	I/O RACK #1	96Khz (48in 8out)	ea	1
2	I/O RACK #2	96Khz (24in 8out)	ea	1
3	OPTION CARD	AES /EBU	ea	1