(재)부산문화회관 중극장 LED 무빙 라이트 구매 제안요청서

사업명 :　(재)부산문화회관 중극장 LED 무빙 라이트 구매

	( 재 ) 부 산 문 화 회 관

2017. 10.

- 목  차 -

Ⅰ. 일반시방서

Ⅱ. 특기시방서

Ⅲ. 입찰 및 계약관련 사항

Ⅳ. 제안서 작성요령 및 서식

Ⅰ. 일 반 시 방 서

□ 사업목적

(재)부산문화회관 중극장에 고효율 조명장비인 LED 무빙라이트를 구입하여 사용자(artist)의 다양하고 즉흥적인 요청에 효과적으로 대응함으로서 양질의 문화예술서비스 제공과 공연조명의 질적 향상을 도모하고 무대조명 운용에 만전을 기하고자 함.

□ 사업개요

본 제안요청서는 『(재)부산문화회관 중극장 LED 무빙라이트 구매』에 적용한다.

1. 발 주 처 : (재)부산문화회관

2. 사 업 명 : (재)부산문화회관 중극장 LED 무빙라이트 구매

3. 사 업 비 : 198,800,000원 (부가세 포함)

4. 구입물품 : LED 무빙라이트 2종 32식

※ 기타 특기사항

◎ 현장설치도 : 납품 및 설치 시 필요기술면허 없음 / 분할 납품 불가

□ 일반조건

1. 납품기한 : 계약일로부터 60일 이내

2. 본 제안요청서는 제반 법규를 숙지하여 물품납품에 반영토록 하여야하며 이를 이행하지 않아 발생되는 모든 사항에 대해서는 도급자가 책임을 진다.

3. 제안요청서에 누락된 부분이나 변경할 사항에 대해서는 관련 발주부서와 충분히 협의하여 결정한다.

□ 감독관의 지정

감독관이라 함은 발주처의 직원으로 감독으로서의 업무를 부여 받은 자를 말한다.

1. 본 사업의 감독관은 지시, 승인, 감사 등 중요한 사항에 대하여 문서로 제출 확인함을 원칙으로         한다.

2. 도면 및 시방서의 내용이 상이하거나 내역에 명기되지 않은 사항 등 기타 의문사항은 감독관과 협의 후 시행한다.

3. 또한, 사업시행에 있어 중요한 사항이 발생하였을 시에는 감독관과 서로 협의하되 최종결정은 감독관의 결정을 따른다.

4. 사업수행에 있어 현장의 위치변경 등에 따라 수반되는 소규모 잡자재 증가 등의 경미한 사항은 감독관의 지시에 따라 도급자가 부담 한다.

□ 관련자료의 제출

1. 본 사업의 도급자는 납품완료 후 각각의 장비에 대한 사용 설명서를 제출 하여야 한다.

2. 또한, 도급자는 수입 장비에 대한 감독관 및 계약부서의 원산지 증명서를 요구 할 시에는

제반 서류를 제출하여야 한다.

□ 품질보증

도급자는 납품검사 후 2년을 보증기간으로 한다.

► 보증기간 중 사용자의 과실이나 천재지변에 의한 사고 이외의 기타 설계 및 재료의 결함에서 발생하는 고장이 있을 시는 무상으로 수선 및 부품교환을 납품업체가 수행하여야 한다.

□ 납  품

1. 납품장소는 발주부서 및 감독관이 지정하는 장소로 한다.

► 부산문화회관 중극장 무대(지정된 곳에 설치)

2. 도급자는 본 시방서에서 제시하고 있는 제품사양에 위배됨이 없이 납품하여야 한다.

3. 시방서의 내용 중 불분명 또는 이해가 곤란한 경우는 그대로 실시하지 않고 감독원과 협의하여야 한다.

4. 납품기한은 일괄 납품하되 모든 기기의 납품 설치 후 시운전은 납품일로부터 7일 이내로 한다.

□ 납품검사 및 인도

1. 납품검사에 대한 지적사항은 즉시 시정완료 후 재검사를 득한다.

2. 기술 및 운영 교육

► 사용자의 요구에 의해 운전, 보수 및 유지관리에 필요한 교육을 실시하여야 한다.

3. 도급자는 납품검사 후 2년을 A/S 기간으로 한다.

4. 도급자는 외산장비 납품에 따른 제조사 및 공급사의 제품공급 확약서를 제출하여야하며, 또한       사후 관리를 위하여 제조사 및 공급사의 A/S 확약서를 제출하여야 한다.

□ 납품장비의 종류 및 수량

Item No.	Description	Unit	Q'ty
1	LED MOVING WASH LIGHT (600W R.G.B.W LED)	식	16
2	LED MOVING SPOT LIGHT (600W LED)	식	16
합 계		식	32

Ⅱ. 특 기 시 방 서

□ LED MOVING WASH LIGHT (600W R.G.B.W LED)

1. 일반 개요

공연장의 컬러 페인팅용 무빙 라이트로서, DMX 512 신호 방식에 의해 라이트의 헤드가 상.하.좌.우로 자유자재로 움직이며 조명을 할 수 있어야하며, LED 램프소자를 사용하는 등기구로 칼라믹싱이 가능하여야 한다.

2. 제품 사양

○ 전원 : 100~240V AC, 50/60Hz이여야 한다.

○ 램프 : 1x60W RGBW and 18x30W RGBW LED 멀티칩 또는 동등이상.

○ 출력 : 11,000lm  / 50,100 lx@ 5m 또는 동등이상.

○ 줌 각도 : 5°– 50° 또는 동등이상.

○ 컬러시스템 : RGBW / CMY 컬러믹싱 + CTO (2,700K –8,000K) 또는 동등이상.

○ 칼라메크로 : Virtual Colour Wheel with 66 preset LEE swatches 또는 동등이상.

○ 각 RGBW 픽셀 개별 제어이여야 한다.

○ 텅스텐 램프 효과 2,700K and 3,200K 또는 동등이상.

○ 가변속도의 RAINBOW효과, 양방향 회전 FLOWER 효과 또는 동등이상.

○ DMX채널 : 10개의 DMX모드 또는 동등이상.

○ 디머/셔터 : 풀 범위와 초당 최대 20회 스트로브 또는 동등이상.

○ 디스플레이 : 터치스크린 타입 이며 전원 투입 없이 디스플레이 설정이 가능한 밧데리 백업 타입이여야 한다.

○ 3개의 편집 프로그램 내장사용이 가능하여야 한다.

○ 프로토콜 : DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2,King-Net 또는 동등이상.

○ 팬/틸트 : 540° / 230° (자동 팬 / 틸트 위치 보정) 또는 동등이상.

3. 제품 구성

○ LED MOVING WASH LIGHT  -------------------------------------- 16set

○ LIGHT HANGER           --------------------------------------- 32set

○ C-TYPE PLUG          ----------------------------------------- 16set

○ SAFETY CHAIN            --------------------------------------- 16set

○ OMEGA CLAMP             -------------------------------------- 32set

○ SIGNAL CABLE BELDEN 3M        -------------------------------- 16set

○ FLIGHT CASE 4 IN 1 (제조사 정품 케이스)   -------------------------  4set

□ LED MOVING SPOT LIGHT (600W LED)

1 . 일반 개요

공연장용 LED 무빙 스팟 라이트로서 각종 문양 및  색상 조명을 배경막 및 FLOOR에 비출 수 있으며 줌 각도를 통하여 빔 조명 효과를 나타낼 수 있는 장비이다.

2 . 제작 사양

○ 전원 : 100-240 V, 50/60 Hz이여야 한다.

○ 램프 : 1 x 600W LED 또는 동등이상.

○ 줌각도 : 7°- 42° 또는 동등이상.

○ 색온도 : 6,500K 또는 동등이상.

○ 컬러휠 :  6 fixed dichroic colours + white 또는 동등이상.

○ CMY 컬러 믹싱 또는 동등이상.

○ 회전 GOBO : 6 + OPEN 또는 동등이상.

○ 고정 GOBO : 8 + OPEN 또는 동등이상.

○ 프리즘 : 4면 회전 프리즘 또는 동등이상.

○ MOTORIZED IRIS 또는 동등이상.

○ INDEPENDENT FROST EFFECT 또는 동등이상.

○ DMX모드 : 2 개의 DMX 모드 지원 또는 동등이상.

○ PAN/TILT :  540°-270 또는 동등이상.

○ 디스플레이 : LCD DISPLAY 또는 동등이상.

○ data in/out : 3-pin & 5-pin XLR 또는 동등이상.

○ Power in connector: powerCON이여야 한다.

3 . 제품 구성

○ LED MOVING SPOT LIGHT  ------------------------------------- 16set

○ LIGHT HANGER         ---------------------------------------- 32set

○ C-TYPE PLUG          ---------------------------------------- 16set

○ SAFETY CHAIN            -------------------------------------- 16set

○ OMEGA CLAMP             ------------------------------------- 32set

○ SIGNAL CABLE BELDEN 3M        ------------------------------- 16set

○ FLIGHT CASE 1 IN 1 (제조사 정품 케이스)---------------------------16set

Ⅲ. 입찰 및 계약관련 사항

□ 일반 사항

1. 본 과업에 응찰하고자하는 자는 제안요청서에 따라 제안서를 작성하여 소정기간 내 제출하여야 함

2. 제안서에 대한 평가는 기술규격평가와 입찰가격평가로 구분함. 기술규격평가는 평가위원회를 구성(내·외부 전문가)하여 진행하고 제안서에 기재되지 않은 사항은 평가하지 않음

3. 평가위원 및 평가 결과는 공개하지 않으며, 제안자는 이에 대해 이의를 제기하지 않을 것을 ‘붙임3’ 서약서에 의해 동의해야 함

□ 입찰방법 : 일반 경쟁 입찰(규격·가격 분리 동시입찰)

1. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제9조 및 동법 시행령 제18조에 따라 규격·가격 분리 동시입찰을 진행함

2. 규격·가격 분리 동시입찰

가. 입찰등록 시, 나라장터(www.g2b.go.kr)를 이용하여 가격입찰서를 제출하고 규격제안서는 (재)부산문화회관 경영지원팀으로 직접 제출하여야 함

나. 1단계 규격심사에서 입찰 등록한 규격입찰서에 대한 적합여부를 심사하여 적격사업자 선정함

다. 2단계 규격적합 사업자에 한해 기 제출한 가격입찰서를 개찰하며, 예정가격 이하의 최저가 입찰자를 최종 낙찰자로 결정함 (부적격 사업자의 가격입찰서는 개찰하지 않음)

라. 가격입찰은 총액입찰로써, 반드시 부가세(VAT)를 포함하여야 함. 별도로 ‘부가세 포함여부’가 적시되지 않은 경우에는 부가세 포함가격으로 간주함

3. 입찰일시 및 장소 : 공고서 참조

► 장소는 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우에 별도로 공지함

4. 제안서 평가 (기술규격)

► 제안서 평가(기술규격)는 제안요청사항에 따른 분야별 제안내용을 제안서 평가 기준표 및 기술평가 주요항목에 따라 평가함

※ ‘제안서 평가 기준표’ 참고

□ 낙찰자 결정방법

1. 제안서 평가 기준표에 의거하여 배점된 항목들을 평가하여 합계 점수가 85점 이상인 업체를 적격자로 선정함

2. 규격적합 사업자 중 가격 입찰금액[총액입찰(VAT 포함)]이 예정가격이하인 최저가 응찰자를 낙찰자로 결정함

IV. 제안서 작성요령 및 서식

□ 제안안내사항

1. 입찰참가자격

가. 국가종합전자조달시스템(G2B) 입찰참가자격등록규정(2014. 3. 5. 개정)에 따라 반드시 입찰서 제출 마감일 전일까지 세부품명번호 10자리 (3911150402 : 무대조명장치)로 입찰 참가 등록한 업체이어야 함

나. 공동도급 : 불가

다. 지역제한 : 전국

라.『중소기업기본법』 제2조에 따른 중소기업자 및 『소상공인 보호 및 지원에 관한 법률』제2조에 따른 소기업 또는 소상공인으로서 ‘중,소기업,소상공인 확인서(중소기업확인서)’를 소지한 자(중소기업확인서는 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 발급 된 것이어야 함)

2. 제안서 제출

가. 제출서류

1) 제안서 4부(원본 1부, 사본 3부)

※ 제안서 내용은 [붙임1] 참조

2) 사업수행 능력 평가자료 4부(원본 1부, 사본 3부)

가) 조명장비 품질규격 인증서

나) 유사사업 추진실적[붙임2]

다) 실적증명서[붙임2-1]

라) 기업신용평가서

3) 서약서, 품질보증각서[붙임3~4] 1부

4) 상기 내용이 모두 수록된 CD 또는 USB 4매

※ CD 겉면에 사업명, 제안기관, 담당자, 유무선 연락처 기재

5) 입찰참가자격 확인서류

가) 사업자등록증 및 법인등기부등본 1부

나) 법인 인감증명서(개인사업자인 경우 인감증명서) 및 사용인감계 각 1부

다) 나라장터에서 출력한 경쟁입찰참가자격등록증 1부

나. 제출기한 및 장소 : 입찰공고에 따름

다. 제출방법

1) 제안서는 방문 접수해야 하며, 우편접수는 인정하지 않음

2) 제안서는 공문형식으로 하고, 대표자의 인감을 날인 제출하여야 하며, 날인이 없는 제안서는 평가에서 제외함

3) 제안서를 기한 내 제출하지 않을 경우, 제안의사가 없는 것으로 간주함

4) 제안된 내용의 검토를 위해 발주기관의 요구 시, 추가 자료를 제출해야 함

5) 제출시 기타 유의사항은 입찰공고문 참고

3. 제안서 작성방법

가. 제안서는 명확하고 상세하게 작성하며 제안서에서 요구하는 모든 사항을 기술하며 아래사항을 준수

나. 제안서는 A4 용지, 글자는 10포인트보다 작지 않게 작성

다. 사업추진에 있어 제안서요청에 포함되지 않는 일반적 사항은 발주처의 요구사항에 따른다.

라. 작성지침에 명시되지 않은 내용에 대한 추가적인 제안사항이 있을 경우 해당항목에 포함 또는 별도의   항목을 추가하여 작성할 수 있고, 해당사항이 없는 경우는 해당항목에 “해당 없음”으로 간략히 기술함

마. 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 함

► 예컨대, ‘～이 가능하다’, ‘～할 수 있다’, ‘고려하고 있다’ 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주함

바. 제안내용을 보충하기 위해 참고문헌 활용 시 참고문헌 목록을 첨부하고, 그 출처를 정확히 알 수 있도록 표기하여야 함

4. 제안 조건

가. 본 제안과 관련되어 제출된 자료일체는 반환하지 않으며 본 제안에 따른 일체비용은 제안단체가 부담함

나. 제출된 제안서는 발주처에서 요청하지 않는 한 수정·삭제 또는 대체할 수 없음

다. 제안서는 허위나 단순한 추측으로 작성해서는 안 되며, 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하고, 입증할 수 없거나 허위로 작성된 사실이 발견될 경우 평가대상에서 제외함은 물론 교부결정 후에도 결정취소와 함께 인적·물적·기간적 손실에  따른 손해배상을 청구할 수 있음

라. 본 제안서의 결과에 의한 일체의 계약은「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」등 관련 법규를 준수하여야 함

마. 본 제안서의 계약(사업자 선정 후 체결)에 의한 산출물은 계약에 별도의 명시가 없는 한 발주처에 소유권이 주어짐

바. 제안서에 제시된 내용은 계약서(사업자 선정 후 작성)에 명시되지 않더라도 이와 동일한 효력을 가짐. 다만, 계약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용이 우선함

제안서 평가 기준표

□ 세부 평가표

평가 구분	항목별	평가항목	평가기준	배점	점수
1. 사업 수행 능력 평가 (15점)	품질인증 및 표준화 여부	○ 무대조명장비의 품질규격인증 여부 (해당 제작사 보유여부 확인 및 인증서제출)	UL, CE 등의 국제인증	3점
	무대조명 전문 기술능력	○ 무대조명 전문 설계의 적정성 여부 (조명장비 상세도 제출)	기술성, 안전성	2점
	유사사업수행 실적평가 (5점)	○ 최근 5년간 수행실적 중 유사사업 수행실적 (실적 증명서 제출)	예산액의 90% 이상	5점
			예산액의 85% 이상	4점
			예산액의 80% 이상	3점
			예산액의 75% 이상	2점
			예산액의 75% 미만	1점
	회사경영상태 (5점)	○ 기업신용평가등급에 따른 평가	AAA, AA+, AA0, AA-, A+,A0,A-	5점
			BBB+	4.5점
			BBB0	4.0점
			BBB-	3.5점
			BB+, BB0	3.0점
			BB-	2.5점
			B+, B0, B-	2.0점
			CCC+ 이하	1.5점
	소 계			15점

목차	항목별	평가요소(기준)	평가기준	배점	평가
2.공고 규격 기술과의 적합성 (75점)	LED MOVING WASH LIGHT	○ 전원 : 100~240V AC, 50/60Hz이여야 한다. ○ 램프 : 1x60W RGBW and 18x30W RGBW LED 멀티칩 또는 동등이상. ○ 출력 : 11,000lm / 50,100 lx@ 5m 또는 동등이상. ○ 줌 각도 : 5°– 50° 또는 동등이상. ○ 컬러시스템 : RGBW / CMY 컬러믹싱 + CTO (2,700K –8,000K) 또는 동등이상. ○ 칼라메크로 : Virtual Colour Wheel with 66 preset LEE swatches 또는 동등이상. ○ 각 RGBW 픽셀 개별 제어이여야 한다. ○ 텅스텐 램프 효과 2,700K and 3,200K 또는 동등이상. ○ 가변속도의 RAINBOW효과, 양방향 회전 FLOWER 효과 또는 동등이상. ○ DMX채널 : 10개의 DMX모드 또는 동등이상. ○ 디머/셔터 : 풀 범위와 초당 최대 20회 스트로브 또는 동등이상. ○ 디스플레이 : 터치스크린 타입 이며 전원 투입 없이 디스플레이 설정이 가능한 밧데리 백업 타입이여야 한다. ○ 3개의 편집 프로그램 내장 사용 가능하여야 한다. ○ 프로토콜 : DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2,King-Net 또는 동등이상. ○ 팬/틸트 : 540° / 230° (자동 팬 / 틸트 위치 보정) 또는 동등이상.	모두만족	40점
			1개 불만족	35점
			2개 이상 불만족	30점
			3개 이상 불만족	25점
	LED MOVING SPOT LIGHT	○ 전원 : 100-240 V, 50/60 Hz이여야 한다. ○ 램프 : 1 x 600W LED 또는 동등이상. ○ 줌각도 : 7°- 42° 또는 동등이상. ○ 색온도 : 6,500K 이상이여야 한다. ○ 컬러휠 : 6 fixed dichroic colours + white 또는 동등이상. ○ CMY 컬러 믹싱 또는 동등이상. ○ 회전 GOBO : 6 + OPEN 또는 동등이상. ○ 고정 GOBO : 8 + OPEN 또는 동등이상. ○ 프리즘 : 4면 회전 프리즘 또는 동등이상. ○ MOTORIZED IRIS 또는 동등이상. ○ INDEPENDENT FROST EFFECT 또는 동등이상. ○ DMX모드 : 2 개의 DMX 모드 지원 또는 동등이상. ○ PAN/TILT : 540°-270 또는 동등이상. ○ 디스플레이 : LCD DISPLAY 또는 동등이상. ○ data in/out : 3-pin & 5-pin XLR 또는 동등이상. ○ Power in connector: powerCON이여야 한다.	모두만족	35점
			1개 불만족	30점
			2개 이상 불만족	25점
			3개 이상 불만족	20점
	소 계			75점

목차	항목별	평가요소(기준)	평가기준	배점	점수
3. 기술지원 및 사후관리 (10점)	조명장비 품질보증	○ 제조사 증명원 및 A/S 확약서	제출	8점
	유지보수 신뢰성 및 사후관리	○ 조명장비 품질 보증기간 2년 (보증각서 제출)	제출	2점
	소 계			10점
합 계				100점

검토 의견
업 체 명		종합판정

□ 주의사항

1. 위 평가표에 의거하여 수요처에서 적합인 업체만 개찰함

2. 조명장비 특징 및 규격 증빙 카달로그는 제조사 공식 카달로그 및 제작사 홈페이지 공개 자료만 인정함

3. 입찰규격제안서의 공정한 평가를 위해서는 입찰자는 평가항목 및 평가기준을 입증할 수 있는 증명자료 등을 제출 하여야 하며 미제출 또는 규격증빙을 위해서 비공식적인 임의 편집, 작성한 증빙자료는 허용하지 않으므로 부적격 처리함

4) 모든 제품은 기재된 사양의 동등 이상으로 납품해야함

2017년    월    일

확인자 : 소속             직위(직급)           성명             (서명)

평가자 : 소속             직위(직급)           성명             (서명)

[붙임 1]

제안서 목차 및 내용

목 차	주요 내용	비 고
Ⅰ. 사업수행 능력 평가 자료	ㅇ 조명장비 품질규격 인증서 ㅇ 유사사업 추진실적(붙임2) ㅇ 실적증명서(붙임2-1) ㅇ 기업신용평가서
Ⅱ. 규격서	ㅇ 해당재품의 규격을 명확히 기재
Ⅲ. 비교 규격서	ㅇ 제안제품을 규격평가항목에 맞추어 항목별로 비교 하여 기술
Ⅳ. 규격 확인 자료	ㅇ 제안제품의 카다로그 및 규격 확인 자료
Ⅴ. 기술지원 및 사후관리	ㅇ 제조사 공급자 증명원 및 A/S확약서 ㅇ 품질 보증 각서(붙임4)
Ⅵ. 기타	ㅇ 서약서(붙임3)

[붙임 2]

유사사업 추진실적

사 업 명	사업기간	금 액	발 주 처	수행자	비 고

※ 현재 완료 된 사업(준공)만 포함하여 최근 연도순으로 기재하며, 최근 5년간 수행실적(실시설계 완료 시점) 중 유사사업 수행실적 평가기준에 해당되는 사업만 기입

※ 공동도급계약일 경우에는 비고란에 표시하고 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재

※ 실적증명을 제출한 실적에 한해서 기재

[붙임 2-1]

실 적 증 명 서

신 청 인	업체명(상호)					대 표 자
	영업소재지					전화번호
	사업자번호					제 출 처
	증명서용도		『(재)부산문화회관 중극장 LED 무빙 라이트 구매』입찰 참가 제안실적증명용
	사 업 규 모
사업수행 실적내용	사 업 명
	총 사업금액(원)		￦					100%
	계약번호	계약일자	계약기간		이행실적			비 고
					비율(%)		실적(원)
			～
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 2017년 월 일 기 관 명 : (인)
	발급기관 및 부서명 :
	전화번호 :			담 당 자 : (인)

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능

※ 실적관련 주요항목은 투명테이프를 부착할 것

※ 실적증명서 1부는 원본 필수이며, 나머지는 사본도 무방함

※ 민간실적의 경우 반드시 계약서, 세금계산서, 거래명세표 등을 첨부할 것

[붙임 3]

서     약     서

당사는 『(재)부산문화회관 중극장 LED 무빙라이트 구매』 제안공모에 응모함에 있어 제안 요청사항을 성실히 준수하고 만일 제반규정 및 지침을 위반하고, 지시사항을 불이행할 경우 이에 따르는 어떠한 불이익도 감수할 것이며 공모와 관련한 제출, 심사방법, 심사결과 등에 대하여는 어떠한 이의도 없이 귀 기관의 결정에 따를 것을 확약하며 이에 서약합니다.

2017년    월    일

업 체 명 :

주소/연락처 :

성명(대표) :                 (인)

[붙임 4]

품질 보증 각서

당사는 『(재)부산문화회관 중극장 LED 무빙라이트 구매』 제안공모에 응모함에 있어 사용자의 부주의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 정상 작동 및 운영 하에서 납품완료 후 조명장비에 대하여 2년 이내에 하자 발생 시 무상으로 기기의 하자에 대한 부품 제공, 수리 작업을 위한 책임이 있습니다.

◉ 무대조명장비 품질 보증기간 : 납품완료 후 2년

2017년    월    일

업 체 명 :

주소/연락처 :

성명(대표) :                 (인)