부산시민회관 무대조명

LED디밍시스템 구매 및 설치

『시방서 및 제안요청서』

2019년 10월

■  목       차  ■

제1장  일     반     사     항

제2장  무대조명장비 제원 및 특징

제3장  무대조명장비 규격서 및 특기시방서

제4장  입찰 및 계약 관련 사항

제1장 일 반 사 항

1. 일 반 사 항

1.1 건  명

G2B 세부품명번호	ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	Q'TY
3911150402	1	무대조명장치	SYSTEM	1

1.2 적용범위

본 시방서는 부산시민회관 대극장/소극장 LED디밍시스템 구매 및 설치와 관련된 각종 기자재의 납품에 관한 일반적인 공통사항과 특기사항 등 기술적인 사항에 적용한다.

1.3 설치범위

1.3.1 조명기기, LIGHT CONTROLLER 및 기타설비를 위한 ACCESSORIES 납품

1.3.2 물품의 각종 기술도서, a/s보증서, 품질보증서, 공급자증명원 등의 제출

1.3.3 감독관 지정 장소까지의 운반 및 하차

1.3.4 납품기기의 성능, 하자 보장책임 및 보전에 필요한 제반 행위

1.3.5 시운전 및 교육

1.4 납품, 검사

1.4.1 무대조명장비의 납품 시 발주자, 감독원 입회하에, 동등이상 승인을 득하여야 한다.

1.4.2 납품 완료 후 발주자의 입회하에 시운전을 실시하며 인수인계는 서면으로 하며 감독원의 승인을 득하여야 한다.

1.4.3 무대조명장비의 사용설명서를 발주자 측에 제출하여 조작이 편이하도록 하여야 한다.

1.4.4 계약자가 납품하는 모든 제품은 물품 규격서를 100% 만족시키는 정품, 완제품으로 공급하여야 하며, 주요 구성품•부품 또한 제조사의 정품만을 사용하여야 한다. 또한 COPY 제품, 저가 중국산 제품 및 OEM 제품은 제외하며, 감독공무원이 필요하다고 인정되는 서류 요구 시 제출해야 한다.

1.5 자격기준

무대조명장비 설비의 완벽한 시설과 하자 보수, 시스템 점검 및 교육 등을 고려하며 본 설비의 설계, 외자재수입, 국산자재 제작, 납품 및 설치 업체는 아래와 같은 자격요건을 갖추고 있는 업체이어야 한다.

1.5.1 G2B 물품분류번호 10자리(3911150402) 입찰참가 등록한 업체이어야 한다.

1.5.2 전기면허를 소지한 업체여야한다.

1.6 입찰방법

무대조명장비 설비의 완벽한 납품을 위해 물품의 규격이상의 성능과 규격 등을 갖춘 제품에 한해 가격경쟁 시킴으로서 적합한 제품의 품질향상과 우수규격품을 확보하기 위해 규격. 가격동시입찰에 의해 낙찰자를 결정한다.

1.7 착수 시 제출자료

선정된 업체는 다음의 서류를 제출하고 시방서에 따라 계약 기간 내에 납품을 완료하여야 한다.

1.7.1 착수 전 제출서류

(1) 사용자재 승인원 1부.(수입품은 카탈로그 포함)

(2) 국산, 외산 장비에 대하여 제품의 품질 및 유지관리를 위하여 수급자는 공급 증명원 및 A/S 확약서를 제출하여야 한다.

1.7.2 납품 후 제출서류

(1) 납품계 1부.

(2) 사진첩 2부

1.7.3 제출 서류는 수량 및 서류의 관한 사항은 감독관과 협의하여 조정 할 수 있다.

1.8 포 장

모든 제품의 포장은 기름종이, 비닐, 철대, 각재를 사용하여 수송, 납품에 운전까지의 기간 동안 기기를 충격 및 외부 습도로부터 보호한다.

1.9 운반 및 납품

1.9.1 계약자는 제작 공정에서 운반하여 납품하다.

1.9.2 모든 제작품은 완전 조립된 상태로 납품함을 원칙으로 한다.

(단, 완전 조립된 상태로 운반 및 납품이 불가능한 경우에는 분해하여 운반하며, 조립 시 계약자책임 하에 조립을 한다.)

1.9.3 납품 장소는 차량 진입이 가능한 장소까지 하차하도록 감독관이 지정한다.

1.9. 4 수입품은 현장 개봉을 원칙으로 하여 검수 후 먼지 등이 침입하지 않도록 재포장하고 수입 원산지는 설계 카탈로그 의거 납품되어야 하며(원본의 원산지와 다른 부분은 불합격 처리함), 납품 검사 후  시건 장치를 하여 보관할 책임을 가지고, 인수인계 시까지 도난, 훼손, 분실 등 관리책임은 공급자에 있다. 단, 수입품 보관 책임을 지기위해서는 계약자는 감독관에게 보관 장소의 크기, 위치 등을 사전에 요청하여 확보해야 한다.

1.10 기기 및 재료

1.10.1 기기 및 재료(기자재)는 모든 신품이어야 한다.

1.10.2 기자재에 사용되는 부품은 한국공업규격품(K.S표시품)을 사용하고, K.S품이 없는 기자재는 형식 승인품 또는 공산품 품질관리법에 의하여 품질검사에 합격한 것을 사용한다. 단, 수입되는 기기 및 재료는 KC, UL, cUL, CE, JIS, PSE  등의 이와 동등한 해외 인증품으로 한다.

1.10.3 K,S규정이나 시방서에 명기되지 아니한 사항은 감독관의 지시에 따르며, K.S표시품은 감독관의 승인을 받아 검사를 생략할 수 있다.

1.10.4 검사 및 시험 후 합격된 기자재는 지정장소에 보관하고 불합격된 기자재는 반출하여 합격품으로 보충 한다.

또한, 자재 중 변질, 손상된 것이 발견될 경우에는 불합격품으로 처리한다.

1.11 재해방지 및 피해 대책

1.11.1 설치 중에 발생되는 모든 사고는 계약자가 책임을 져야 하며, 이를 방지하기 위하여 계약자는 고용인에게 필요한 모든 교육 및 지시를 작업 전에 시달한다.

1.11.2 설치 중에 기기가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여 사고 및 재해방지에 만전을 기한다.

1.11.3 작업 중에 사고가 발생하였을 시에는 응급조치를 취함과 동시에 계약자 책임 하에 최단 시일 내에 복구 및 조치를 취한다.

1.12 안전관리

안전관리는 관계법규에 따라 하고 특히 다음 사항을 유의한다.

1.12.1 화재, 도난 및 위험물 취급주의

1.12.2 자재관리 및 정리철거

1.12.3 안전모 착용, 불안전한 요인의 사전제거 및 방지

1.12.4 공급자는 현장의 안전관리지침을 이행할 의무를 가진다.

1.13 하자보증

1.13.1 하자보증기간은 납품(준공)검사 후 5년(LED디밍시스템)으로 하여야 한다.(단, 소모품은 제외한다.)

1.13.2 공급자는 하자보증기간동안 천재지변, 불가항력, 기타 고의에 의한 원인을 제외하고는 무상 하자보증의 책임을 진다.

1.13.3 만일 하자 보증기간 중 발생한 하자에 대해서 계약자는 신속하게 수리 또는 교체하여 운영의 중단을 초래하지 않도록 하여야 한다.

1.13.4 공급자는 하자보증 이후에라도 발생되는 시스템의 결함 및 고장 등에 대하여 지속적으로 소요 장비 및 부품 교체가 가능할 수 있도록 준비를 하여야 한다. 단, 외국제조사의 제조(생산) 사정상 기종이 단종(생산중단) 되는 것은 제외한다.

1.14 납품기한

납품기한은 계약일로부터 60일로 한다. 단, 감독관의 지시에 의하여 상호 납품일자를 조정할 수 있다.

2장 무대조명장비 제원 및 특징

2.1 무대조명장비 조명설비 개요

본 무대조명장치는 부산시민회관 대극장/소극장 LED 디밍 시스템 구매 및 설치로 제작, 납품하는 계약목적물로 원활한 공연, 행사진행 및 보다 폭넓은 연출효과를 내기 위함이며, 사용자의 편리성이 강화된 최신의 조명설비로 안정적인 기능, 품위, 품질로 제작, 설치 되도록 하여 최상의 공연 연출 효과를 얻고자 함에 있다.

2.2 무대조명장비 조명설비 특징

2.2.1 건 명 : 부산시민회관 무대조명 대극장/소극장 LED 디밍 시스템 구매 및 설치

2.2.2 범위, 내용

1) 무대조명장치 리스트

번호	품 명	규 격	수량	단위	비 고
대극장 LED 디밍 시스템
1-1	LED DIMMING LIGHT	LED 20W (2000lm, 드라이버 포함)	110	SET
1-2	LED DIMMING LIGHT	LED 50W (5000lm, 드라이버 포함)	30	SET
1-3	DMX SPLITTER	DMX512 & RDM	4	SET
소극장 LED 디밍 시스템
2-1	LED DIMMING LIGHT	LED 20W (2000lm, 드라이버 포함)	64	SET

3장 무대조명장비 규격서 및 특기시방서

3.1 LED DIMMING LIGHT (LED 20W, 2000lm)

1) 일반사양

객석 조명용 LED DIMMING LIGHT로 기존 텅스텐 조명과 같은 색온도의 LED LAMP (COB type)를 사용하여 완벽한 암전까지 끊어짐 없이 부드러운 Dimming 효과를 주어 무대조명과 연속성을 가지도록 무대 객석 상부에 설치하여 사용한다.

2) 제작사양

- Output : 2000lm

- 소비전력 : 20W

- 색온도 : 2700K, 3000K

- Dimming : 0~100%

- 빔각도 : 30° / 40° / 60°

- TILT : 0°~±30° TILT 가능

- 연색성(CRI) : 97~99 (98 Nominal)

- 드라이브(안정기) : SMPS & DMX Driver 일체형

- 신호방식 : 유선 DMX 512 (무선 DMX : 옵션)

- 권장타공치수 : ∅143~∅155mm

- 조명기구 SIZE : ∅170 × 120.7Hmm

- 중 량 : 0.8 Kg

- 인 증 : CE, KC 인증

※ 상기 사양 및 규격은 일반규격으로 제품은 동등 이상.

3.2 LED DIMMING LIGHT (LED 50W, 5000lm)

1) 일반사양

객석 조명용 LED DIMMING LIGHT로 기존 텅스텐 조명과 같은 색온도의 LED LAMP (COB type)를 사용하여 완벽한 암전까지 끊어짐 없이 부드러운 Dimming 효과를 주어 무대조명과 연속성을 가지도록 무대 객석 상부에 설치하여 사용한다.

2) 제작사양

- Output : 5000lm

- 소비전력 : 50W

- 색온도 : 2700K, 3000K

- Dimming : 0~100%

- 빔각도 : 30° / 40° / 65°

- TILT : 0°~±30° TILT 가능

- 연색성(CRI) : 97~99 (98 Nominal)

- 드라이브(안정기) : SMPS & DMX Driver 일체형

- 신호방식 : 유선 DMX 512 (무선 DMX : 옵션)

- 권장타공치수 : ∅205~∅230mm

- 조명기구 SIZE : ∅250 × 124.5Hmm

- 중 량 : 1.55 Kg

- 인 증 : CE, KC 인증

※ 상기 사양 및 규격은 일반규격으로 제품은 동등 이상.

3.3 DMX SPLITTER(1IN 5OUT)

1) 일반사양

CONTROLLER에서 출력되는 DMX 신호를 여러개의 기기에 전달하기 위하여 증폭 및 분기를 시키는 기구로써 DMX 1 INPUT 5 OUTPUT이다. 특히 여러 장소의 많은 수량의 DMX 콘트롤 장비를 사용할 때 안정적인 신호전달을 위해 사용한다.

2) 제작사양

- 전 원 : 100~240V, 4W

- 제어방식 : DMX 512 & RDM

- DISTRIBUTE : 1IN/5OUT (XLR 5PIN) & 1THRU

- PROTECT : OPTO - ISOLATED

- 크 기 : 220 x 125 x 45mm

- 중 량 : 0.9 Kg

※ 상기 사양 및 규격은 일반규격으로 제품은 동등 이상.

3.4 특 기 시 방 서

- 드라이버에 공급되는 전원은 디머실 상시전원에서 분배하되 별도의 차단기와 외함을 설치하여 안전           을 확보하여야 한다.

- 조명콘솔과 상호 통신이 되어야 하며 조명기 각각의 개별제어가 가능하여야 한다.

- 전원 및 통신케이블(조명콘솔 제조사에서 요구하는 Belden社)의 경우 외상이나 부식으로부터 보호하기        위해 시스가 내장된 케이블을 사용하여야 한다.

- 배관‧배선 시 기기와의 관계를 충분히 고려(편형케이블)하여야 하며 향후 증설될 수 있는 설비를 위하여       필요한 공간 및 예비단자를 확보하여야 한다. 단, 사용하지 않는 단자가 있더라도 단자반까지 +, -가         구분되게 배선하여야 하며 필요하다고 인정하는 부분이 있을 경우 제작자는 지체 없이 추가하여야 한다.

- 공사, 설비에 구성하는 각 배선 및 배관 등은 내‧외부(충격, 온도상승, 이상 전압)조건에 대하여 충분히        견딜 수 있는 기계적강도 및 성능을 갖고 있을 뿐만 아니라 전기적으로  매우 안전하여야 하며 점검         및 유지보수에 편리하도록 배치하여야 한다.

- 내‧외부의 결선용 단자는 KS규격품 또는 동등이상 품을 사용하여야 하며 배선연결 부분은 압착 단자          및 커넥터로 마감처리 되어야 한다. 추후 사용자가 쉽게 확인 가능하도록 배선연결 부분이 숫자가 표기       된 튜브로 마감되어야 하며 기존 배선되어진 부분에 넘버링이 되어 있지 않을시 제작자는 넘버링 튜브       로 마감을 해야 한다.

- 각 부분에 사용되는 볼트, 너트는 아연도금 또는 크롬도금이 된 것을 사용하여야하며, 스프링 와셔⋅평        와셔를 사용하여야 한다.

- 기타의 배선은 각 회로별, 기능별로 색별되어야 하며 허용전류의 3배 이상의 제품을 사용하여야 한다.

- 배관 배선 공사에 있어서 현장의 마무리, 위치변경, 간단한 배선 변경 등 경미한 변경이라고 인정하는         사항이라도 감독원과 협의하여 제작 또는 설치하여야 하며 기존 배관 배선 부분과 새로이 설치되는 배관        배선이 순서대로 일치가 되도록 제작자는 감독원의 지시대로 이행한다.

- LED 디밍시스템 교체 공사 완료 후 시운전을 하여 기기의 이상 유무를 검사함과 동시에 제반 기술      사항을 지도한다.

- LED 디밍시스템 교체 공사 후 시운전 완료시까지를 공사범위로 한다.

제4장 입찰 및 계약 관련 사항

4.1 제안 안내사항

4.1.1 제안(입찰) 참가자격

(1) 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정(2014. 3. 5.개정)에 따라 반드시 입찰서 제출 마감일         전일까지 세부품명번호 10자리[3911150402(무대조명장치)]로 입찰참가 등록한 업체

(2) 공동도급 : 불가(공동도급은 A/S시 문제의 소지가 있어 불가)

4.1.2 제안서 제출

(1) 제출서류

- 사업수행 능력 평가자료 1Set

① 조명장비 품질규격 인증서

② 유사(객석등, 음향반사판 조명기)사업 추진실적(붙임2-1)

③ 실적증명서(붙임2-2)

④ 기업신용평가서

- 사업 제안서 7부

- 서약서, 품질보증각서(붙임3~4) 1부

- 상기 내용이 모두 수록된 CD 또는 USB 3매

※ CD 겉면에 사업명, 제안기관, 담당자, 유무선 연락처 기재

- 사업자등록증 및 법인등기부 등본

(2) 제출 기한 및 장소 : 입찰공고에 따름

(3) 제출방법

- 제안서는 방문 접수하여야 하며, 우편 접수는 인정하지 않음

- 제안서는 공문형식으로 하고, 대표자의 인감을 날인 제출하여야 하며, 날인이 없는 제안서는                평가에서 제외함

- 제안서를 기한 내 제출하지 않을 경우, 제안의사가 없는 것으로 간주함

- 제안된 내용의 검토를 위해 발주기관의 요구 시, 추가 자료를 제출해야 함

4.1.3 제안서 작성방법

(1) 제안서는 명확하고 상세하게 작성하며 제안서에서 요구하는 모든 사항을 기술하며 아래사항을 준수

(2) 제안서는 A4 용지, 글자는 10포인트보다 작지 않게 작성

(3) 사업추진에 있어 제안서요청에 포함되지 않는 일반적 사항은 발주처의 요구사항에 따른다.

(4) 작성지침에 명시되지 않은 내용에 대한 추가적인 제안사항이 있을 경우 해당항목에 포함

또는 별도의 항목을 추가하여 작성할 수 있고, 해당사항이 없는 경우는 해당항목에 “해당 없음”으로  간략히 기술함

(5) 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 함

※ 예컨대, ‘～이 가능하다’, ‘～할 수 있다’, ‘고려하고 있다’ 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주함

(6) 제안내용을 보충하기 위해 참고문헌 활용 시 참고문헌 목록을 첨부하고, 그 출처를 정확히 알 수 있도록 표기하여야 함

4.1.4 제안 조건

(1) 본 제안과 관련되어 제출된 자료 일체는 반환하지 않으며 본 제안에 따른 일체 비용은 제안단체가   부담함

(2) 제출된 제안서는 발주처에서 요청하지 않는 한 수정·삭제 또는 대체할 수 없음

(3) 제안서는 허위나 단순한 추측으로 작성해서는 안 되며, 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수      있어야 하고, 입증할 수 없거나 허위로 작성된 사실이 발견될 경우 평가대상에서 제외함은 물론    교부결정 후에도 결정 취소와 함께 인적·물적·기간적 손실에 따른 손해배상을 청구할 수 있음

(4) 본 제안서의 결과에 의한 일체의 계약은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」등 관련 법규를  준수하여야 함

(5) 본 제안서의 계약(사업자 선정 후 체결)에 의한 산출물은 계약에 별도의 명시가 없는 한 발주처에   소유권이 주어짐

(6) 제안서에 제시된 내용은 계약서(사업자 선정 후 작성)에 명시되지 않더라도 이와 동일한 효력을 가짐. 다만, 계약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용이 우선함

4.1.5 기타사항

(1) 제안요청일 이후 제안서 제출 시까지 발생하는 모든 사안에 대하여 제안 참여단체의 제안 관계자 이외에 대해서는 대외비로 취급되어야 하며, 본 제안요청서의 전체 또는 일부가 제안서 제출 이외의 다른 목적으로 사용되어서는 안 됨

4.1.6 제안 관련 문의처

(1) 담  당 : 행정시설팀 오명훈 대리 / 051-630-5217

(2) 팩  스 : 051-630-5209

※ 제안내용 중 중요한 사항에 대한 변경은 문서로 제출

4.2 사업자 선정

4.2.1 일반사항

(1) 본 과업에 응찰하고자 하는 자는 제안요청서에 따라 제안서를 작성하여 소정기간 내 제출하여야 함

(2) 제안서에 대한 평가는 기술규격평가와 입찰가격평가로 구분함. 기술규격평가는 평가 위원회를 구성 (내·외부 전문가)하여 진행하고 제안서에 기재되지 않은 사항은 평가하지 않음

(3) 평가위원, 평가 결과는 공개하지 않으며, 제안자는 이에 대해 이의를 제기하지 않을 것을 ‘붙임3’ 서약서에 의해 동의해야 함

4.2.2 입찰방법 : 규격·가격 동시입찰

(1) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제7조 및 동법 시행령 제18조의 3항에         따른 규격·가격 동시입찰을 진행함

(2) 규격·가격 동시입찰

- 입찰 등록 시, 규격입찰서와 가격입찰서를 동시에 제출하여야 함

- 1단계 규격심사에서 입찰 등록한 규격입찰서에 대한 적합여부를 심사하여 적격사업자 선정함

- 2단계 규격적합 사업자에 한해 기 제출한 가격입찰서를 개찰하며, 예정가격 이하의 최저가 입찰자를 최종 낙찰자로 결정함 (부적격 사업자의 가격입찰서는 개찰하지 않음)

- 가격입찰은 총액입찰로써, 반드시 부가세(VAT)를 포함하여야 함. 별도로 ‘부가세 포함여부’ 가      적시되지 않은 경우에는 부가세 포함가격으로 간주함

(3) 입찰일시 및 장소 : 공고서 참조

※ 장소는 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우에 별도로 공지함

(4) 제안서 평가 (기술규격)

- 제안서 평가(기술규격)는 제안요청사항에 따른 분야별 제안내용을 제안서 평가 기준표 및 기술평가  주요항목에 의함 따라 평가함

※ ‘제안서 평가 기준표’ 참고

4.2.3 낙찰자 결정방법

(1) 제안서 평가 기준표에 의거하여 배점된 항목들을 평가하여 합계점수가 85점 이상인 업체를 적격자로 선정한다.

(2) 규격적합 사업자 중 가격 입찰금액[총액입찰(VAT 포함)]이 예정가격 이하인 최저가 응찰자를 낙찰자로 결정함

《 제안서 평가 기준표 》

ㅇ 세부 평가표

평가 부문별	평가항목	평가기준	배점	평가
1) 평가항목
1. 기술(지식능력)	무대조명장비의 품질규격인증 여부 (해당 제작사 보유여부 확인 및 인증서제출)	국내인증 및 국제인증	5
	1-1. LED DIMMING LIGHT 20W(드라이버 포함)
	○ LED Lamp : 20W 이상 ○ LED 모듈 밝기 : 2000lm 이상 ○ 빔 각도(°) : 40°이상 ○ 연색성(CRI) : 97Ra 이상. ○ Dimming : 텅스텐(할로겐) 램프와 같은 부드러운디밍 특성 ○ 색온도 : 3,000K ○ RDM컨트롤 -DMX 주소 설정 -디밍커브 설정 -카메라 촬영용 Frequency 설정 ○ 배색 표준편차(SDCM) : 4이하 ○ 컨트롤 : DMX 512	모두만족	30
		1개 불만족	15
		2개 이상 불만족	5
	1-2. LED DIMMING LIGHT 50W(드라이버 포함)
	○ LED Lamp : 50W 이상 ○ LED 모듈 밝기 : 5000lm 이상 ○ 빔 각도(°) : 40°이상 ○ 연색성(CRI) : 97Ra 이상. ○ Dimming : 텅스텐(할로겐) 램프와 같은 부드러운디밍 특성 ○ 색온도 : 3,000K ○ RDM컨트롤 -DMX 주소 설정 -디밍커브 설정 -카메라 촬영용 Frequency 설정 ○ 배색 표준편차(SDCM) : 4이하 ○ 컨트롤 : DMX 512	모두만족	30
		1개 불만족	15
		2개 이상 불만족	5
	1-3. DMX SPLITTER
	○ 전 원 : 100~240V, 4W 이하 ○ 제어방식 : DMX 512 & RDM ○ DISTRIBUTE : 1IN/5OUT (XLR 5PIN) & 1THRU ○ PROTECT : OPTO - ISOLATED	모두만족	15
		1개 불만족	10
		2개 이상 불만족	5
2. 사업수행계획	무대조명 전문 설계의 적정성 여부 (조명장비 상세도 제출)	기술성, 안정성	2
	제조사 공급증명원 및 A/S확약서	제출	5
	조명장비 품질 보증기간 5년 (보증각서 제출)	제출	3

목차	평가요소(기준)	평가기준	배점	평가
3. 수행실적	최근 5년간 수행 실적 중 유사(객석등, 음향반사판 조명기)사업 수행실적 (실적 증명서제출)	기초금액의 100%이상	5
		기초금액의 80%이상 ~100%미만	4
		기초금액의 60%이상 ~80%미만	3
		기초금액의 40%이상 ~60%미만	2
		기초금액의 40%미만	1
4. 재무구조 및 경영 상태	기업신용평가등급	AAA, AA+, AA∘, AA-, A+	5
		A∘, A-, BBB+	4
		BBB∘, BBB-, BB+, BB∘	3
		BB-, B+, B∘, B-, CCC+	2
		CCC+미만	1
합 계			100
검토 의견
업 체 명		종합판정

※ 주의사항

1) 위 평가표에 의거하여 수요처에서 적합인 업체만 개찰함.

2) 조명장비 특징 및  규격 증빙 카탈로그는 제조사 공식 카탈로그 및 제작사 홈페이지 공개 자료만 인정함.

3) 입찰규격제안서의 공정한 평가를 위해서는 입찰자는 평가항목 및 평가기준을 입증할 수 있는 증명자료 등을 제출 하여야 하며 미제출 또는 규격증빙을 위해서 비공식적인 임의 편집, 작성한 증빙자료는 허용하지 않으므로 부적격 처리함.

4) 모든 제품은 기재된 사양의 동등 이상으로 납품해야함.

2019년    월    일

확인자 : 소속             직위(직급)           성명          (서명)

평가자 : 소속             직위(직급)           성명          (서명)

[붙임 1]

제안서 목차 및 내용

목 차	주요 내용	비 고
Ⅰ. 사업수행 능력 평가 자료	ㅇ 조명장비 품질규격 인증서 ㅇ 유사(객석등, 음향반사판 조명기)사업 추진실적(붙임2-1) ㅇ 실적증명서(붙임2-2) ㅇ 기업신용평가서
Ⅱ. 규격서	ㅇ 해당재품의 규격을 명확히 기재
Ⅲ. 비교 규격서	ㅇ 제안제품을 규격평가항목에 맞추어 항목별로 비교 하여 기술
Ⅳ. 규격 확인 자료	ㅇ 제안제품의 카탈로그 및 규격 확인 자료
Ⅴ. 기술지원 및 사후관리	ㅇ 제조사 공급자 증명원 및 A/S확약서 ㅇ 품질 보증 각서(붙임4)
Ⅵ. 기타	ㅇ 서약서(붙임3) ㅇ 청렴계약이행서약서(붙임5)

[붙임 2-1]

유사사업 추진실적

사 업 명	사업기간	금 액	발 주 처	수행자	비 고

※ 현재 완료 된 사업(준공)만 포함하여 최근 연도순으로 기재하며, 최근 5년간 수행실적(실시설계 완료 시점) 중 유사사업 수행실적 평가기준에 해당되는 사업만 기입

※ 공동도급계약일 경우에는 비고란에 표시하고 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재

※ 실적증명을 제출한 실적에 한해서 기재

[붙임 2-2]

실 적 증 명 서

신 청 인	업체명(상호)					대 표 자
	영업소재지					전화번호
	사업자번호					제 출 처
	증명서용도		『부산시민회관 LED디밍 시스템 구매 및 설치』 제안실적증명용
	사 업 규 모
사업수행 실적내용	사 업 명
	총 사업금액(원)		￦					100%
	계약번호	계약일자	계약기간		이행실적			비 고
					비율(%)		실적(원)
			～
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 2019년 월 일 기 관 명 : (인)
	발급기관 및 부서명 :
	전화번호 :			담 당 자 : (인)

※ 타 기관에서 발행하는 전산용(실적증명원) 서식도 가능

※ 실적관련 주요항목은 투명테이프를 부착할 것

※ 실적증명서 1부는 원본 필수이며, 나머지는 사본도 무방함

※ 민간실적의 경우 반드시 계약서, 세금계산서, 거래명세표 등을 첨부할 것

[붙임 3]

서     약     서

당사는 『부산시민회관 LED디밍 시스템 구매 및 설치』 제안공모에 응모함에 있어 제안 요청사항을 성실히 준수하고 만일 제반규정 및 지침을 위반하고, 지시사항을 불이행할 경우 이에 따르는 어떠한 불이익도 감수할 것이며 공모와 관련한 제출, 심사방법, 심사결과 등에 대하여는 어떠한 이의도 없이 귀 기관의 결정에 따를 것을 확약하며 이에 서약합니다.

2019년    월    일

업 체 명 :

주소/연락처 :

성명(대표) :                 (인)

[붙임 4]

품질 보증 각서

당사는 『부산시민회관 LED디밍 시스템 구매 및 설치』 제안공모에 응모함에 있어 사용자의 부주의 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 정상 작동 및 운영 하에서 납품완료 후 조명장비에 대하여 5년 이내에 하자 발생 시 무상으로 기기의 하자에 대한 부품 제공, 수리 작업을 위한 책임이 있습니다.

◉ 무대조명장비 품질 보증기간 : 납품완료 후 5년

2019년    월    일

업 체 명 :

주소/연락처 :

성명(대표) :                 (인)

[붙임 5]

청렴계약이행서약서

당사는 ｢부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정｣이 사회발전과 국가경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD 뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하여, 부산광역시에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 계약에 참여함에 있어, 당사의 임직원과 대리인은,

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반하여 경쟁 입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우에는 부산광역시에서 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며,

ㅇ 경쟁 입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우에는 부산광역시에서 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 1년 동안 참가하지 않고,

ㅇ 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우에는 ｢독점규제 및 공정거래에 관한 법률｣에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰․계약체결 및 계약이행과정에서 관계공무원에게 직․간접적으로 금품․향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

ㅇ 이를 위반하여 입찰․계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 금품․향응 등을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 계약이행과정에서 편의를 받아 부실하게 시공하는 등의 사실이 드러날 경우에는 부산광역시에서 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며,

ㅇ 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나 계약목적물의 이행을 부실하게 할 목적으로 관계공무원에게 금품․향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 부산광역시에서 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 1년 동안 참가하지 않고,

ㅇ 입찰․계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 금품․향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 부산광역시에서 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 6개월 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰․계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 금품․향응 (친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 발주기관에서 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지하여도 이를 감수하겠으며, 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임·직원이 관계 공무원에게 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 수시교육을 실시하고, 이와 관련한 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않겠습니다.

위 청렴계약 이행각서는 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 경우 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한 또는 계약해지 등 부산광역시의 조치와 관련하여 당사가 부산광역시를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2019.    .    .

서 약 자 : 대표(이사)                 (인)

(재)부산문화회관 귀하